TEXTO README  para  SoftSynthesizer(TM) S-YXG50	
	        
Este archivo contiene la información, las correcciones y los 
suplementos más recientes para su versión del programa.
Antes de proseguir, lea cuidadosamente las instrucciones que 
se dan a continuación.

Ese documento contiene los elementos siguientes:
1. Instalación del SoftSynthesizer(TM) S-YXG50
2. Desinstalación del SoftSynthesizer(TM) S-YXG50
3. Especificaciones
4. Requisitos del sistema



1.  Instalación del SoftSynthesizer(TM) S-YXG50

Instalación del archivo de ayuda, del reproductor de archivos MIDI y 
de los datos del controlador

1.1. Introduzca el disco en la unidad de disco del ordenador.
1.2. Haga doble clic en el archivo "Setup.exe".
1.3. Todos los archivos serán copiados en la carpeta YAMAHA\SXG50 
(Carpeta por defecto)
	MIDI	archivos MIDI
	Controlador	archivo del controlador S-YXG50


2. Desinstalación del SoftSynthesizer(TM) S-YXG50

********* Observaciones! *******************************************
 Ejecute el programa de desinstalación para eliminar completamente 
la carpeta.
 No elimine la carpeta S-YXG50.
********************************************************************
 
Si desea eliminar S-YXG50 de su disco duro, utilice el procedimiento 
siguiente.

Desinstalación del archivo de ayuda, del reproductor de archivos 
MIDI y de los datos del controlador
2.1. Haga clic en el botón [Inicio], vaya a [Programs (P)] >> 
[Yamaha SoftSynthesizer S-YXG50]
   y seleccione [uninstall S-YXG50].
2.2.  Después de haberse iniciado el programa, siga las instrucciones 
que aparecen en la pantalla.


3. Especificaciones

   	Generación de tonos 		: Tabla Wave
   	Número de voces        		: 676 voces melódicas + 42 voces SFX +
                                  21 juegos de tambores/SFX
                                 (XGMODOE 480 voces melódicas + 
                                  42 voces SFX + 11 juegos de tambores/SFX
   	Partes de timbre múltiples     	: 16
   	Procesador de efectos        	: 11 efectos de CHORUS + 11 de REVERB + 
                                  	43 de VARIATION
   	Frecuencia de muestreo          : 44/ 22/ 11 kHz 
   	Filtro dinámico digital incluido
   	Soporte Direct Sound (R)

4. Requisitos del sistema
	CPU 			: Procesador Pentium(R) con tecnologú} 
				MMX(TM) 166MHz, o superior
	Memoria del sistema 	: 32MB o más
	Sistema operativo	: Estación de trabajo Windows98se/WindowsMe/Windows 2000 Professional/Windows XP
	Función de sonido	: Codificador de sonido estéreo de 16 bitios




NOTA:
* SoftSynthesizer(TM) es una marca comercial de Yamaha Corporation.
* Microsoft, Direct Sound y Windows son marcas registradas de Microsoft Corporation.
* Pentium y MMX son marcas registradas de Intel Corporation.
* Los nombres de empresas, productos, etcétera que se incluyen en el archivo README.TXT constituyen marcas comerciales o registradas de sus respectivos propietarios.

Copyright (C) 1996-2001 YAMAHA CORPORATION
Reservados todos los derechos
