FILE LEGGIMI.TXT
================

Il presente file contiene informazioni che non erano disponibili al
momento della stampa di questo manuale. Prenderne visione prima di
iniziare la procedura d'installazione.


Questo file contiene le seguenti sezioni:

   1.  Driver DOS
   2.  Riga BLASTER
   3.  Documentazione in linea
   4.  Riproduzione di file MIDI in modalita' GS
   5.  Riconoscimenti


1. DRIVER DOS

   Durante l'installazione personalizzata, Š possibile includere nel
   file CONFIG.SYS i seguenti driver DOS.

      DEVICE=C:\SB16\DRV\CTSB16.SYS /UNIT=0 /BLASTER=A:220 I:5 D:1 H:5
      DEVICE=C:\SB16\DRV\CTMMSYS.SYS

   La parte BLASTER=A:220 I:5 D:1 H:5 indica le risorse hardware
   utilizzate dalla scheda audio.

   Questa opzione BLASTER non avr… alcun effetto in caso di utilizzo
   di una scheda audio Plug and Play.

   Per le schede audio Plug and Play, le risorse audio vengono
   allocate dal Manager delle Configurazioni Intel, che dovr… essere
   caricato prima dei driver audio DOS.


2. RIGA BLASTER

   La riga BLASTER del file AUTOEXEC.BAT,

      SET BLASTER=A220 I5 D1 H5 P330 E620 T6

   non avr… alcun effetto nel caso di utilizzo di una scheda audio
   Plug and Play, per la ragione descritta in precedenza.


3. DOCUMENTAZIONE IN LINEA

   Per un accesso pi— semplice alle informazioni relative alle
   applicazioni, Š disponibile la documentazione in linea,
   consultabile dalla finestra di gruppo della scheda audio. Fare
   doppio clic sull'icona o sulle icone i cui nomi iniziano con "Uso
   di".


4. RIPRODUZIONE DI FILE MIDI IN MODALITA' GS

   Le schede audio che dispongono di almeno 512KB di RAM possono
   essere configurate tramite il Pannello di Controllo AWE, per far sŤ
   che eseguano il file MIDI SFX.MID in modalit… GS, con una resa
   ottimale degli effetti.


5. RICONOSCIMENTI

   La versione acclusa di SB16FM.DRV Š stata realizzata dalla Voyetra
   Technologies.


             ******** FINE DEL FILE LEGGIMI.TXT ********

