File Leggimi della Sound Blaster AWE32
======================================

Questo file contiene ulteriori informazioni ad integrazione del manuale.
Si prega di leggere tutti i paragrafi prima di procedere all'installazione.

I paragrafi contenuti in questo file sono:

    1. Installazione.
    2. Disinstallazione.
    3. Impostazioni Ambiente DOS.
    4. Supporto driver audio per DOS nella finestra DOS di Windows 95.
    5. Uso dell'unita' CD-ROM IDE CREATIVE in modalita' MS-DOS
    6. Impostazioni BLASTER in modalità MS-DOS
    7. Pannello di controllo AWE - WaveFx


1. INSTALLAZIONE

   L'installazione completa richiede circa 9 MB di spazio su disco e
   altri 2 MB per il funzionamento. Se l'unità è compressa, potrebbe essere
   necessario più spazio su disco.


2. DISINSTALLAZIONE

   Prima di rimuovere l'installazione del pacchetto software, verificare
   che le tutte le applicazioni di Sound Blaster AWE32 siano chiuse. 
   Le eventuali applicazioni di Sound Blaster AWE32 in esecuzione al 
   momento della rimozione non verranno eliminate. Inoltre, il programma
   di rimozione non elimina i file aggiunti alla directory di Sound 
   Blaster AWE32 dopo l'installazione iniziale del software. Sarà 
   necessario eliminare manualmente questi file al termine del processo 
   di rimozione dell'installazione.

   Alcuni dei file nella directory di Windows possono essere condivisi
   da altre applicazioni. Il programma di rimozione dell'installazione
   chiede conferma prima di eliminare questi file. Si consiglia di 
   scegliere di non eliminare questi file se non si è completamente 
   sicuri che non siano più utilizzati da Windows.


3. IMPOSTAZIONI AMBIENTE DOS

   Alcuni dei programmi DOS esistenti richiedono, per funzionare, la presenza 
   degli ambienti MIDI e SOUND. Il programma di installazione aggiunge, all'inizio
   del file AUTOEXEC.BAT, le righe di impostazione ambiente SET MIDI e SET SOUND.


4. SUPPORTO DRIVER AUDIO PER DOS NELLA FINESTRA DOS DI WINDOWS 95

   Alcune delle applicazioni DOS sono state sviluppate con il Kit di Sviluppo Sound
   Blaster Creative. Tali applicazioni richiedono il caricamento dei driver DOS a 
   basso livello del dispositivo audio. Per caricare i driver audio DOS, è necessario
   inserire le seguenti righe nel file CONFIG.SYS:

   DEVICE=C:\<dir>\DRV\CTSB16.SYS /UNIT=0 /BLASTER=A:220 I:5 D:1 H:5 /WIN95
   DEVICE=C:\<dir>\DRV\CTMMSYS.SYS

   Note:

     a. <dir> è la directory in cui risiede il software audio.

     b. Il parametro /BLASTER specifica l'indirizzo di base della porta I/O della Sound 
         Blaster (A), l'IRQ (I), il canale DMA basso a 8 bit (D) e il canale DMA alto a 
         16 bit (H).

     c. Le impostazioni del parametro /BLASTER devono coincidere con quelle effetti-
        vamente allocate da Windows 95. Per visualizzare queste impostazioni,
        accedere alla finestra DOS di Windows 95; al prompt del DOS, digitare SET e 
        premere <Invio>. Una delle righe visualizzate sarà simile a questa:

            BLASTER=A220 I5 D1 H5 P330 E620 T6

        I valori che seguono le lettere A, I, D e H sono le impostazioni effettive
        per il parametro /BLASTER.

        Per facilitare l'impostazione dei driver audio per DOS, è disponibile nella directory 
        audio il file di testo CONFIG.TXT, che contiene le suddette righe di definizione dei
        driver audio DOS. La directory audio del file di testo viene aggiornata dal programma 
        di installazione. È quindi sufficiente aggiornare il parametro /BLASTER e copiare
        le righe nel file CONFIG.SYS.


5. USO DELL'UNITA' CD-ROM IDE CREATIVE IN MODALITA' MS-DOS

   Quando si apre una sessione in modalità MS-DOS, il sistema chiude tutti gli altri
   programmi attivi in Windows o in MS-DOS. Per rientrare in Windows 95, digitare
   exit. Esistono due modi per aprire una sessione in modalità MS-DOS:
   
   - spegnere il sistema e scegliere l'opzione Riavvia il sistema in modalità MS-DOS.

     oppure

   - modificare le proprietà della sessione MS-DOS. Sotto la voce Impostazioni
     avanzate, attivare la casella Modalità MS-DOS. È possibile specificare
     se si desidera usare la configurazione MS-DOS corrente o usarne una nuova.

   Se si collega l'unità CD-ROM IDE Creative all'interfaccia IDE fornita con la scheda,
   seguire le istruzioni sotto riportate per fare in modo che l'unità CD-ROM
   funzioni in modalità MS-DOS:

   5.1 Spegnimento del computer e riavvio in modalità MS-DOS

           È necessario inserire le seguenti righe nel file DOSSTART.BAT :

           C:\<dir>\CTLOAD C:\<dir>\DRV\SBIDE.SYS /D:MSCD001 /V /P:1E8,11,3EE
           C:\<win95dir>\COMMAND\MSCDEX /D:MSCD001 /V /M:8

           Note:

           a. DOSSTART.BAT è un file batch situato nella directory di Windows 
              che viene eseguito ogni volta che si spegne il computer per passare in
	      modalità MS-DOS

           b. <dir> è la directory audio in cui risiede il software audio.

           c. <win95dir> è la directory di Windows 

           Per facilitare l'impostazione dei driver audio per DOS, è disponibile nella
           directory audio il file di testo DOSSTART.TXT, che contiene le
           righe di definizione dei driver CD-ROM per DOS. La directory audio del
           file di testo viene aggiornata dal programma di installazione. Non è 
           necessario modificare i parametri.

   5.2 Modifica delle proprietà della sessione MS-DOS e selezione della modalità MS-DOS 
         con la configurazione corrente

           Stessa procedura del punto 5.1.

   5.3 Modifica delle proprietà della sessione MS-DOS e selezione della modalità MS-DOS
        con una nuova configurazione

           È necessario inserire le seguenti righe nel nuovo file AUTOEXEC.BAT :

           C:\<dir>\CTPNP
           C:\<dir>\CTLOAD C:\<dir>\DRV\SBIDE.SYS /D:MSCD001 /V /P:1E8,11,3EE
           C:\<win95dir>\COMMAND\MSCDEX /D:MSCD001 /V /M:8

           Note:

           a. <dir> è la directory audio in cui risiede il software audio.

           b. <win95dir> è la directory di Windows.


6. Impostazioni BLASTER in modalità MS-DOS

   Ogni volta che si modifica manualmente la configurazione hardware audio,
   è necessario riavviare il sistema, per rendere nuovamente valido 
   l'ambiente BLASTER in modalita MS-DOS.
      
   Se tuttavia si passa alla modalità MS-DOS senza riavviare, sarà 
   necessario eseguire CTPNP.EXE, posto nella directory di Windows.
   Questo programma sincronizza l'ambiente BLASTER con le 
   impostazioni hardware correnti.

7. Pannello di controllo AWE - WaveFx

   Per il caricamento di un campione wave come campione WaveFx tramite 
   il Pannello di controllo AWE, è necessario che il formato wave sia 
   16 bit mono, 44.1kHz. Se si dispone di campioni con altri formati e 
   si desidera utilizzarli come campioni WaveFx, sara possibile convertire
   tali campioni nel formato desiderato, utilizzando WaveStudio.



           **********  F I N E   D I   L E G G I M I  **********
