
                SOUND BLASTER 16 - DOMANDE E RISPOSTE COMUNI
                ============================================

Il presente file contiene risposte ad alcuni dei quesiti posti
comunemente. Si prega di esaminare tutte le sezioni descritte di
seguito prima di chiamare il Servizio Assistenza.

Questo file contiene le seguenti sezioni:

   1. Installazione dei driver di Windows 3.1 per Sound Blaster 16
      1.1 Uso di WINSETUP.EXE
      1.2 Uso dell'applicativo DRIVER nel Pannello di controllo
          (OEMSETUP.INF)
      1.3 Informazioni generali

   2. Applicazioni Windows di Sound Blaster 16 

   3. Voice Editor II

   4. Problemi generali
      4.1 Eliminazione di rumori indesiderati
      4.2 Impostazione di sorgenti audio 
      4.3 Funzionamento dei driver CODEC di software per Sound Blaster
          16 senza il Processore di segnale avanzato


1. INSTALLAZIONE DEI DRIVER DI WINDOWS 3.1 PER SOUND BLASTER 16

   1.1  Uso di WINSETUP.EXE

   D1.  Quando si avvia Windows e si esegue WINSETUP, compare una
        finestra di dialogo in cui si indica che non Š possibile
        trovare l'ambiente.


   R1.  L'ambiente BLASTER non Š impostato o Š impostato male. Questo
        programma legge l'impostazione dell'ambiente BLASTER dopo aver
        predisposto i file di sistema Windows. Controllare che
        l'ambiente BLASTER sia impostato correttamente e che sia
        compatibile con la propria scheda Sound Blaster 16. Si pu•
        digitare "SET" dal prompt del DOS per controllare le
        impostazioni di ambiente. Per ulteriori informazioni
        sull'ambiente BLASTER, consultare la guida Partenza.


   1.2  Uso dell'APPLICATIVO DRIVER nel Pannello di controllo
        (OEMSETUP.INF)

   D1.  Durante l'esecuzione WINSETUP, compare un messaggio di errore
        indicante che Š impossibile installare i driver.

   R1.  Se si decide di aggiungere dei driver di Sound Blaster 16,
        occorre innanzitutto togliere tutti i driver esistenti di
        Sound Blaster, mostrati nella "Lista dei driver installati",
        e poi riavviare Windows. E' probabile che le versioni
        esistenti siano state installate durante l'avvio di Windows
        e che non possano essere sovrascritte. Inoltre, bisogna
        riavviare Windows anche per rendere operativi tutti i nuovi
        driver aggiunti. Per ulteriori informazioni sull'applicativo
        Driver, consultare il Manuale di riferimento per l'utente di
        Windows.


   1.3  VARI

   D1.  Nonostante numerosi tentativi, non si riesce ad ottenere
        nessun suono in Windows.

   R1.  Ci• pu• essere dovuto alle seguenti ragioni:

   a.   Se si Š installato Windows 3.1 usando l'opzione "Setup
        rapido", Windows avr… analizzato il disco fisso per trovare
        programmi da installare ed Š probabile che si siano caricate
        delle versioni di Sound Blaster pi— vecchie, che erano
        presenti nel disco fisso al momento dell'installazione.
        Bisogna eliminare le icone relative a queste versioni. A tale
        scopo, fare clic una volta sull'icona per selezionarla e poi
        premere il tasto di cancellazione. Windows chiede di
        confermare questa scelta. Ripetere questa procedura per
        cancellare le altre icone.

   b.   Aprire l'applicativo Driver nel Pannello di controllo. La
        lista "Driver installati" dovrebbe contenere almeno i seguenti
        nomi di driver:

        Voyetra / Sound Blaster SuperSAPI FM Driver
        Creative Sound Blaster *** Auxiliary Audio
        Creative Sound Blaster *** Wave e MIDI
        MIDI Mapper
        Timer
        [MCI] CD Suono    ;valida solo per chi possiede unit… CD-ROM        
        [MCI] MIDI Sequencer
        [MCI] Sound

        *** corrisponde al tipo di scheda usato.

        Se manca uno o pi— di questi driver, bisogna installare questi
        usando l'applicativo Driver nel Pannello di controllo
        (consultare il manuale di Windows per maggiori dettagli).

   c.   Controllare il file SYSTEM.INI selezionando ESEGUI dal menu
        File del Program Manager e digitando NOTEPAD SYSTEM.INI sulla
        casella della riga di comando. Esaminare le sezioni [driver] e
        [sndblst.drv]. Dovrebbero avere il seguente aspetto:

        [drivers]
        Timer=timer.drv
        Midimapper=midimap.drv
        Aux=sb16aux.drv
        MIDI=sb16fm.drv
        Wave=sb16snd.drv
        MIDI1=sb16snd.drv

        [sndblst.drv]
        port=220
        int=5
        dmachannel=1
        hdmachannel=5
        MIDIport=330

   d.   Se Windows "si rifiuta" di installare un driver di dispositivo
        o se si riceve il messaggio di errore "Dispositivo non
        trovato" durante la riproduzione di un file Wave o MIDI, o di
        un CD, accertarsi che la sezione [mci] di SYSTEM.INI contenga
        le seguenti impostazioni:

        [mci]
        WaveAudio=mciwave.drv
        Sequencer=mciseq.drv
        CDAudio=mcicda.drv; valida solo per chi possiede unit… CD-ROM


        Se uno o pi— driver non esistono, bisogna installarli usando
        l'applicativo Driver nel Pannello di controllo (consultare il
        manuale di Windows per le istruzioni). Non digitare i comandi
        in SYSTEM.INI in quanto i file devono essere espansi ed
        installati nella directory SYSTEM da Windows.


   2.   APPLICATIVI WINDOWS PER SOUND BLASTER 16

   D1.  La riproduzione risulta "convulsa". La scheda Š difettosa?

   R1.  Questo pu• essere dovuto alla frammentazione del file di
        sostituzione di Windows. I file di sostituzione temporanei
        tendono infatti a frammentarsi. Se possibile, usare un file di
        sostituzione permanente per Windows. Per le istruzioni sulla
        creazione di quest'ultimo, consultare il manuale di Windows.


   3.   VOICE EDITOR II

   D1.  Durante l'uso del programma VEDIT2.EXE, contenuto nel
        pacchetto Sound Blaster Pro, con la scheda Sound Blaster 16,
        si Š riscontrato l'errore "Blocco tipo 9 non riconosciuto".
        Il file che si sta usando Š difettoso?

   R1.  VEDIT2.EXE Versione 2.10 o precedente non supporta i dati a
        16 bit ("tipo di blocco 9") durante l'uso della scheda Sound
        Blaster 16. Si pu• comunque continuare a registrare a
        condizione che si selezioni l'opzione "Registra su disco",
        invece di "Registra su memoria".


   4.   PROBLEMI GENERALI

        4.1 ELIMINAZIONE DI RUMORI INDESIDERATI

        D1. Durante la registrazione in Windows o DOS, si sente un
            forte fruscio.

        R1. Usando il mixer, regolare il volume di registrazione della
            sorgente d'ingresso, portandolo al livello ottimale. Il
            fruscio pu• essere eliminato portando il livello di
            registrazione vicino al limite massimo. Impostare inoltre
            su zero il livello di registrazione per altre sorgenti
            d'ingresso. Ci• garantisce che siano operative solo le
            sorgenti di registrazione desiderate.

        D2. Si Š appena fatto l'upgrade da SBPro a SB16, e ora in
            alcuni dei videogiochi si sente un fruscio. Occorre
            sostituire la SB16?
                                        
        A2. Il CODEC a 16 bit di alta qualit… riproduce qualsiasi
            dettaglio del campionamento di bit, inclusa la risoluzione
            grossolana della forma d'onda a "scala". Sentire il
            fruscio Š un po' come vedere le "seghettature" di
            un'immagine 320x240 su un monitor molto nitido 1280x1024.
            SB16 dispone di un regolatore degli alti per soddisfare le
            diverse esigenze di qualit… di suono. Per eliminare il
            fruscio, si pu• regolare il livello degli alti su zero.


        4.2 IMPOSTAZIONI DELLA SORGENTE AUDIO

            D1. Nonostante il programma di prova TESTSB16 funzioni
            correttamente, non si sente nulla dagli altoparlanti.

        R1. Controllare le impostazioni del mixer per le varie
            sorgenti. Usare i programmi SB16SET.EXE o SB16MIX.EXE in
            DOS o SB16WMIX.EXE in Windows per regolare le impostazioni
            su un livello superiore.
   
   
        4.3 FUNZIONAMENTO DEI DRIVER CODEC DI SOFTWARE PER SOUND
            BLASTER 16 SENZA IL PROCESSORE DI SEGNALE AVANZATO
   
        D1. Il sistema non risponde ai clic del mouse durante la
            registrazione in Windows.
   
        R1. La compressione/decompressione del software richiede una
            quantit… elevata di tempo da parte della CPU. Di
            conseguenza, il sistema non ha tempo di rispondere ad
            altri processi, come il movimento del mouse, l'esecuzione
            di altri programmi, ecc.

        D2. Durante la riproduzione di file d'onda compressi ad alta
            velocit…, l'audio `salta' o Š assente.
   
        R2. Quando si esegue una compressione/decompressione che
            richiede molto impegno da parte della CPU, Š importante
            evitare di svolgere altre operazioni sul sistema. Ci• in
            quanto gli eventi generati "rubano" dal driver CODEC tempo
            prezioso di CPU, impedendogli di eseguire una
            registrazione o riproduzione continua. Questo problema pu•
            sorgere specialmente su computer lenti.
   
        D3. Quali sono i requisiti di sistema per un particolare
            schema di compressione?
   
        R3. I moduli CODEC A-Law e u-Law presentano essenzialmente la
            stessa velocit… e sono molto pi— rapidi dei moduli CT
            ADPCM CODEC. Inoltre, la decompressione avviene in genere
            pi— rapidamente della compressione. Per ciascun schema di
            compressione, valgono i seguenti requisiti.
   
            Schemi di compressione         Requisiti minimi di sistema
            ----------------------         ---------------------------
            Stereo ADPCM 44kHz                386DX, 33MHz
            Stereo ADPCM 22kHz                386DX, 25MHz
            Stereo ADPCM 11kHz                286, 16MHz
            Stereo A-Law/u-Law 44kHz          386SX, 25MHz
            Stereo A-Law/u-Law 22kHz          286, 16MHz
   

   
            *********  Fine del file SB16CQA.TXT  *********
