VIKTIGT - LÄS DETTA

Pocket Hal

Installationshänvisningar.

Installationen av Pocket Hal består av följande tre moment:  
Steg 1: Installation av programfiler och tillhörande dokumentation till din PC.  
Steg 2: Installation av Pocket Hal och tillhörande komponenter från din PC till din handdator. 
Steg 3: Aktivera Pocket Hal.

Nedan följer instruktioner för varje steg:


Steg 1: Installation till din PC

1. Kontrollera att din handdator är ansluten till din PC och att de är synkroniserade.
2. Installera Pocket Hal från CD-skivan.

Om du i installationsprogrammet väljer automatisk installation kommer du inte att bli tillfrågad var komponenterna installeras och inte heller vilka komponenter som ska installeras. Om du i stället väljer anpassad installation får du möjlighet att välja huruvida varje komponent ska installeras eller inte.
Tryck på Escape om du av någon anledning vill avbryta installationsprocessen.


Steg 2: Installation till din handdator

När installationen till din PC är klar startas Dolphin CE Installationsprogrammet, vilket installerar Pocket Hal till din handdator. När detta installationsprogram körs för första gången kommer du bli tillfrågad vilket språk du vill använda. Efter detta väljer du automatisk eller anpassad installation.

Automatisk installation.
Om du väljer att installera automatiskt kommer filer automatiskt kopieras till din handdator. Vilka filer som kopieras beror på vilket språk du har valt. Med automatisk installation kommer drivrutinen till HP Bluetooth Foldable tangentbord att aktiveras. Med automatisk installation aktiveras inga drivrutiner till punktrelaterade enheter eller alternativa tangentbord.  

Anpassad installation.
Med anpassad installation har du möjlighet att exakt välja vilka moduler som ska kopieras till handdatorn. Anpassad installation ska väljas om du vill kunna komma åt flera språkfiler eller om du vill välja att aktivera en drivrutin tillhörande en punktdisplay eller tangentbord.
När installationen är färdig kommer handdatorn att startas om (mjuk reset). När handdatorn startas upp kommer Pocket Hal automatiskt att köras.
	

Steg 3: Aktivera Pocket Hal

För att färdigställa installationen måste Pocket Hal aktiveras. Genom att aktivera Pocket Hal erhålls en mjukvarulicens. Utan en giltig mjukvarulicens kommer Pocket Hal endast kunna användas i 30 dagar från och med installationdatum.
När Pocket Hal har installerats till handdatorn visas en dialogruta på skärmen där du ombedes aktivera Pocket Hal. Du kan välja mellan "Aktivera nu" eller "Påminn mig senare".

Aktivera nu.
Produktaktivering kan göras på två sätt: Aktivering via Internet och manuell aktivering.
Internetaktivering är den snabbaste och enklaste metoden att aktivera Pocket Hal på. Detta kräver att datorn har en Internetförbindelse. Aktiveringsprocessen kontaktar en server hos Dolphin. Denna server tilldelar dig en aktiveringskod. Pocket Hal aktiveras sedan automatiskt.
Manuell aktivering kräver att du kontaktar din Dolphin-leverantör för att få tillgång till en aktiveringskod. Aktiveringskoden måste sedan matas in för att Pocket Hal ska kunna aktiveras. Aktiveringskoden baserar sig på din licensnyckel. Denna nyckel måste uppges i samband med den manuella aktiveringsprocessen.

påminn mig senare.
Så länge Pocket Hal inte är aktiverad kommer du regelbundet informeras om att en aktivering är nödvändig. Denna information, samt antalet kvarstående dagar visas. För att börja på nytt med aktiveringsprocessen ska du köra Dolphin CE installationsprogrammet igen och välja knappen "Aktivera".

Pocket Hal kan automatiskt aktiveras två gånger. Avinstallation och ominstallation på samma dator innebär inte att Pocket Hal behöver aktiveras på nytt. Kontakta din Dolphin-leverantör om du är i behov av att aktivera efter att två aktiveringar utförts.
I samband med produktaktiveringen läser Dolphin av din licensnyckel. Dolphin erhåller ingen personlig information från din dator.

SLUT PÅ DOKUMENTET