SAM drivrutin för Papenmeier Braillex punktdisplayer

Detta är en drivrutin som fungerar fullt ut mot Braillex punktdisplayer från F.H. Papenmeier i Tyskland. 

Drivrutinen för SAM använder WIN32 Com API för att kommunicera med punktdisplayen. Det betyder att punktdisplayen kan arbeta med SAM-anpassade skärmläsare i Windows95/98, Windows Millennium, Windows NT och Windows 2000. Det finns inget stöd för 16 bitars kod, vilket innebär att det inte fungerar med Windows 3.x.

Om felaktigheter i drivrutinen upptäcks kan dessa rapporteras till Dolphin eller till f.h. Papenmeier e-mail: reha.support@papenmeier.de

SAM kan installeras med stöd för flera punktdisplayer samtidigt. SAM upptäcker själv vilken av de installerade punktdisplayerna som används. Detta sker med en funktion som kallas ”autodetektering”. Nedanstående Braillex punktdisplayer stöds i SAM:

BRAILLEX EL 2D-40.
BRAILLEX EL 2D-66.
BRAILLEX EL 80.
BRAILLEX EL 2D-80.
BRAILLEX 2D Screen.
BRAILLEX Compact 2 / BRAILLEX Tiny(Observera att Braillex Compact 2 inte kan användas i Windows/NT-miljö).
BRAILLEX 2D Lite / BRAILLEX 2D Lite plus.
BRAILLEX EL 40s


Kommandoförteckning

Nedanstående lista redovisar tangenttryckningar som de är inställda efter en standardmässig installation. Det betyder alltså att har man gjort förändringar i skärmläsarens kontrollpanel kan tangenttryckningarna vara helt annorlunda. Varje punktdisplay redovisas var för sig eftersom knapparna på varje typ av display skiljer sig åt. 

BRAILLEX EL displayer (alla modeller)

Nedanstående funktioner förutsätter att knappar och switchar (brytare) till vänster och till höger om punktdisplayen står i neutralt läge. Undantagna är förflyttning av displayen tecken för tecken åt höger och vänster. (se de två sista kommandona i Listan).

Läs bakåt: EAB ett steg åt vänster
Läs framåt: EAB ett steg åt höger
Flytta displayen en rad upp: EAB ett steg uppåt
Flytta displayen en rad nedåt: EAB ett steg nedåt
Flytta displayen till vänster i fönstret: EAB två steg åt vänster
Flytta displayen till höger i fönstret: EAB två steg åt höger
Flytta displayen högst upp till vänster i fönstret: EAB två steg uppåt
Flytta displayen längst ned till vänster i fönstret: EAB två steg nedåt
Visa markören i punkt på/av: vänster tangent mot displayens framkant
Växla mellan 6 och 8-punkter: Vänster tangent mot displayens framkant + EAB två steg åt vänster
Visa blankrader på punktdisplayen på/av: Vänster tangent mot displayens framkant + EAB två steg uppåt
Byt markörens utseende på displayen: Vänster tangent mot displayens framkant + EAB två steg åt höger. Funktionen går igenom alla de möjligheter du har att presentera markören på olika sätt.

Växla rad/layoutläge: Vänster tangent mot displayens framkant + EAB två steg nedåt

Visa icke standardiserade attribut med punkt 8: Vänster tangent mot displayens bakkant

Visa första bokstavens attribut: Vänster tangent mot displayens bakkant + EAB två steg åt vänster. (Gäller för att ta reda på om tecknen har enbart ett attribut)

Visa sekundärt attribut: Vänster tangent mot displayens bakkant + EAB två steg åt höger (gäller om tecknet har fler än ett attribut

Flytta displayen till markören: Höger tangent mot displayens framkant

Markörfölje på/AV: Höger tangent mot displayens framkant + EAB två steg uppåt

Visa namnlisten på punktdisplayen: Höger tangent mot displayens bakkant

Aktivera kontrollpanelen: Höger tangent mot displayens bakkant + två steg åt höger

Flytta punktdisplayen ett tecken åt vänster: Höger switch (brytare) mot displayens framkant + EAB två steg åt vänster

Flytta punktdisplayen ett steg åt höger: höger switch (brytare) mot displayens framkant + EAB två steg åt höger



BRAILLEX 2D Screen:
Funktionstangenternas utseende:


[7]  [3]  [2]  [1]  [RB]  [H]  [Shift]  [E]  [4]  [5]  [6]  [8]

Läs bakåt: RB

Läsframåt: RF

Flytta displayen en rad uppåt: H

Flytta displayen en rad nedåt: E

Flytta displayen till vänster i fönstret: Shift + H

Flytta displayen till höger i fönstret: Shift + E

Flytta displayen ett tecken åt vänster: Shift + RB

Flytta displayen ett tecken åt höger: Shift + RF

Flytta displayen till markören: 1

Flytta displayen högst upp till vänster i fönstret: 1 + 4

Flytta displayen längst ned till vänster i fönstret: 1 + 8

Växla mellan sex och 8 punkter: Shift + 2

Växla rad/layoutläge: 2 + 4


Växla visning av blankrader på/av: 2 + 5

Växla markörens utseende på displayen: 2 + 8

Visa icke standardiserade attribut med punkt 8: 3

Visa namnlisten: 7

Markörfölje på/av: 7 + 1

Aktivera kontrollpanelen: 7 + 3

Visa första bokstavens attribut: 4 (gäller för att ta reda på om tecknen har endast ett attribut)

Visa sekundärt attribut: 5 (gäller ifall tecknen har fler än ett attribut)

Visa markören på/av: Shift



BRAILLEX Compact 2 / BRAILLEX Tiny / BRAILLEX 2D Lite / BRAILLEX 2D Lite plus:
Funktionstangenterna ser ut så här:

[FN]  [C]  [RB]  [UP]  [H]  [DN]  [RF]  [B]  [A]

Läs bakåt: RB

Läs framåt: RF

Flytta displayen en rad uppåt: UP

Flytta displayen en rad nedåt: DN

Flytta displayen till markören: C

Flytta displayen högst upp till vänster i fönstret: C + RB

Flytta displayen längst ned till vänster i fönstret: C + RF

Visa namnlisten: FN

Aktivera kontrollpanelen: FN + A

Markörfölje på/av: FN + C

Visa ickestandardiserade attribut med punkt 8: A

Visa första bokstavens attribut: A + RB (Gäller för att ta reda på om tecknet endast har ett attribut)

Visa sekundärt attribut: A + UP (Gäller för att ta reda på om tecknet har mer än ett attribut)

Växla mellan 6 och 8 punkter: B

Växla markörens utseende på displayen: B + RF (Går igenom de möjliga punktkombinationerna för markören)

Visa blankrader på/av: B + UP

Växla rad/layoutläge: B + DN

Visa markören på/av: H

Flytta displayen ett tecken åt vänster: H + FN

Flytta displayen ett tecken åt höger: H + A

Flytta displayen till höger i fönstret: H + B

Flytta displayen till vänster i fönstret: H + C


