La configurazione gia` predisposta prevede che il collegamento all'AUDIOBRAILLE
avvenga attraverso la porta seriale 2 (COM2) del PC.
Nel caso venisse invece utilizzata la porta 1 (COM1), modificare la riga
port=2
in 
port=1
nel file AUDIOBRA.INI nella directory in cui e` installato HAL.
