UTILIZZO  DELLA  SINTESI  AUDIOLOGIC,  VERSIONE  PER   AUDIOBOARD
(INTERNA) O  AUDIOBOX (ESTERNA), IN AMBIENTE WINDOWS 95/98.

Per utilizzare  una di queste  versioni  di  sintesi in  ambiente 
Windows 95/98, e` necessario  seguire le seguenti indicazioni.
La sintesi  deve  essere avviata prima di  Windows; deve  inoltre
essere avviata con il parametro XB=OFF.
Cio` puo` essere ottenuto  aggiungendo la riga  seguente nel file
AUTOEXEC.BAT:
lh c:\...\tts2 xb=off

Inoltre, se si utilizza una sintesi  Audiologic esterna, si  deve 
copiare il file  AUDIOLOG.386  nella  sottodirectory  \SYSTEM  di
Windows  e   modificare  il  file  SYSTEM.INI  (contenuto   nella
directory  principale  di  Windows)  aggiungendo  nella   sezione
[386Enh] la riga:
DEVICE=AUDIOLOG.386


IMPOSTAZIONI DEL FILE AUDIOLOG.INI

Il file AUDIOLOG.INI permette di impostare il valore iniziale  di 
alcuni  parametri  della  sintesi  vocale  che  potrebbero  anche 
rimanere invariati qualora  il programma di lettura dello schermo
non li impostasse. La descrizione  dei vari parametri e` inserita 
direttamente  nel file  sotto  forma  di righe  di  commento  che 
iniziano con  un punto e virgola.


UTILIZZO DI DUE LINGUE (ITALIANO E SPAGNOLO)

Il  driver  AUDIOLOG.DLL e` in grado di gestire  sia  la  sintesi 
Audiologic   italiana,   sia  quella  spagnola.  Per   avere   la 
possibilita`  di scegliere la  lingua di lettura nel programma di 
lettura  dello  schermo,  occorre  installare  in  memoria sia il 
driver di sintesi vocale in italiano  TTS2.EXE, sia il  driver di
sintesi vocale  in  spagnolo TTSE2.EXE.
Il driver TTS2.EXE deve essere installato nel modo gia` visto. Il 
driver TTSE2.EXE deve essere installato con gli stessi  parametri 
di  installazione di TTS2.EXE e inoltre deve essere impostato  il 
parametro  N=1  sulla riga di comando. Quindi se  ad  esempio  si 
inseriscono  i comandi di lancio nel file autoexec.bat,  dovranno 
essere inserite due righe del tipo:

LH TTS2.EXE  .......
LH TTSE2.EXE N=1 .......
