Tastenbelegung von Hal und Supernova
====================================

Dieses Dokument ist eine kurze Beschreibung der Tastenbelegung von Hal und Supernova 
für Handy Tech Braillezeilen. Die Funktionstasten auf der Braillezeile stimmen mit den 
Braillepunkten folgendermaßen überein:
  - B1 entspricht Punkt 7
  - B2 entspricht Punkt 3
  - B3 entspricht Punkt 2 
  - B4 entspricht Punkt 1 
  - B5 entspricht Punkt 4 
  - B6 entspricht Punkt 5
  - B7 entspricht Punkt 6 
  - B8 entspricht Punkt 8 


Für alle Braillezeilen außer Buchwurm
--------------------------------------
7             Live-Fokus auswählen
3             Braille Oben  
2             Braille Breite Links
1             Zeile nach Oben  
4             Zeile nach Unten  
5             Braille Breite Rechts 
6             Braille Unten  
8             Gehe zu Live-Fokus
2+3           Zeilenanfang 
5+6           Zeilenende  
3+4           Wo bin ich?
7+8           Physischer/logischer Modus
3+8           Braille Cursor-Style  
2+8           Braille Acht Punkt / Sechs Punkt
1+8           Handy Tech Konfigurationsdialog  
4+8           Braille Lücken erweitern ein/aus  
5+8           Virtuellen Fokus auswählen
6+8           Braille Attribute durchlaufen
Routing       Bewegt den aktiven Cursor an die Position der Braille Routingtaste.
STATUS1       Attribute durchlaufen  
STATUS2       Ausführlichkeitsprofil auswählen  
STATUS3       Braille Verfolgung ein/aus  
STATUS4       Braille Physischer/logischer Modus
1+2+3+4+5+6   Hal/Supernova Systemsteuerung aufrufen  
1+2+5 [h]     Hilfe  
4+6           Simuliere Tastendruck Tabulatortaste 
1+3           Simuliere Tastendruck Umschalt- + Tabulatortaste
1+2+4+5 [g]   Kurzschrift ein/aus  
1+3+4 [m]     Simuliere Tastendruck Alt 
2+3+5         Braille Acht Punkt / Sechs Punk  
2+3+5+6       Task-Leiste 
1+3+5+6 [z]   Sagt das Datum und die Uhrzeit an.  
1+4           Simuliere Tastendruck STRG + Tabulatortaste 
1+4+7         Simuliere Tastendruck STRG + Umschalt + Tabulatortaste  
1+2+3         Bewegt an den Dateianfang. 
4+5+6         Bewegt an das Dateiende. 
1+5 [e]       Simuliere Tastendruck Escape
2+6           Simuliere Tastendruck Eingabetaste 
1+2 [b]       Braille Verfolgung ein/aus 
1+2+3+6 [v]   Aktionstasten Ausführlichkeitsprofil auswählen 
1+2+3+5 [r]   Vorlesemodus ein/aus


Für alle Braillezeilen mit 16er Block
-------------------------------------
B9         Physischer/logischer Modus
B10        Braille Cursor-Style   
B11        Braille Acht Punkt / Sechs Punkt 
B12        Handy Tech Konfigurationsdialog  
B13        Schaltet um zwischen 8 und unbegrenzte Pixel pro Leerzeichen.  
B14        Virtuellen Fokus auswählen
n0         Simuliert Tastendruck 0  
n1         Simuliert Tastendruck 1  
n2         Simuliert Tastendruck 2  
n3         Simuliert Tastendruck 3  
n4         Simuliert Tastendruck 4  
n5         Simuliert Tastendruck 5  
n6         Simuliert Tastendruck 6  
n7         Simuliert Tastendruck 7  
n8         Simuliert Tastendruck 8  
n9         Simuliert Tastendruck 9  


Für Modular, Modular Evolution und Easy Braille 
-----------------------------------------------
Links                  Braille Zurück 
Rechts                 Braille Vorwärts
Links+1+2+3+7          Braille Zurück  
Rechts+4+5+6+8         Braille Vorwärts 
Links+Rechts+1+2+37    Zeile nach Oben
Links+Rechts+4+5+6+8   Zeile nach Unten
Links+Rechts           Blendet den Statusbereich auf der Braillezeile ein oder aus.  
Links+1+2+7            Schaltet die Brailleeingabe ein oder aus. 
Rechts+1+2+7           Schaltet die Brailleeingabe ein oder aus. 


Für Modular Evolution
---------------------
Links+1+7              Schaltet ATC ein oder aus                                    
Rechts+1+7             Schaltet ATC ein oder aus
Links+1+2+3            Aktiviert oder deaktiviert das ATC Leseprotokoll
Rechts+1+2+3           Aktiviert oder deaktiviert das ATC Leseprotokoll
                                    
                                    
Für Braille Wave
----------------
Links               Braille Zurück 
Rechts              Braille Vorwärts
Escape              Simuliere Tastendruck Umschalt- + Tabulatortaste
Enter               Simuliere Tastendruck Tabulatortaste   
Escape+Enter        Simuliere Tastendruck Eingabetaste 
Escape+SPC+Enter    Blendet den Statusbereich auf der Braillezeile ein oder aus.  
SPC+1+2+7           Schaltet die Brailleeingabe ein oder aus. 

  
Für Braille Star 40, 80 und Braillino, Modular Evolution
--------------------------------------------------------
TLO/TRO            Braille Zurück 
TLU/TRU            Braille Vorwärts  
TLM                Simuliere Tastendruck Umschalt- + Tabulatortaste  
TRM                Simuliere Tastendruck Tabulatortaste 
TLM+TRM            Simuliere Tastendruck Eingabetaste  


Für Braille Star 40, 80 und Braillino
-------------------------------------
SPCL         Braille Zurück
SPCR         Braille Vorwärts 
SPCL+SPCR    Blendet den Statusbereich auf der Braillezeile ein oder aus. 
SPCL+1+2+7   Schaltet die Brailleeingabe ein oder aus.  
SPCR+1+2+7   Schaltet die Brailleeingabe ein oder aus.  


Für den Buchwurm
----------------
Zurück               Braille Zurück  
Vor                  Braille Vorwärts  
Escape               Live-Fokus auswählen 
Zurück+Escape        Virtuellen Fokus auswählen
Zurück+Enter         Zeile nach Oben
Enter+Vor            Zeile nach Unten   
Zurück+Escape+Enter  Zeilenanfang
Zurück+Escape+Vor    Braille Cursor-Style  
Escape+Enter+Vor     Braille Acht Punkt / Sechs Punkt
Escape+Vor           Attribute durchlaufen
Escape+Enter         Gehe zum Fokus  
Zurück+Vor           Physischer/logischer Modus  
Enter                Aktion der Routing-Tasten
Zurück+Enter+Vor     Systemsteuerung von Hal/Supernova aufrufen 



Brailleeingabe
==============

- Tastenkombinationen sind mit einem "+" repräsentiert (z.B. Strg+Alt+a). Aufeinander
  folge Kombinationen sind mit einem Komma getrennt (z.B. 1, 2 oder SPC+123, z)
- Eine gedrückte Leertaste wird mit SPC beschrieben. Besitzt eine Braillezeile zwei
  Leertasten, wird eine gedrückte Leertaste mit SPC, beide zusammen mit SPC2 
  beschrieben.  
- Cursor routing Tasten werden mit Cr abgekürzt (z.B. Cr12 = Cursorroutingtaste über
  Modul 12)


Für Alle Braillezeilen
----------------------
SPC+12               Rückstelltaste 
SPC+45               Löschen  
SPC+24               Einfügetaste 
SPC+2345             Tab  
SPC+23457            Shift-Tab  
SPC+15               Escape 
SPC+157              Shift-Escape 
SPC+78               Alt für nächstes Kommando  
SPC+36               Strg für nächstes Kommando 
SPC+3678             AltGr für nächstes Kommando  
SPC+234              Shift für nächstes Kommando  
SPC+2347             Dauerhaftes Shift ein/aus  
SPC+1                Cursor hoch  
SPC+4                Cursor runter  
SPC+7                Cursor links 
SPC+8                Cursor rechts  
SPC+3                Strg+Cursor links (vorheriges Wort)  
SPC+6                Strg+Cursor rechts (nächstes Wort) 
SPC+2                Bild rauf  
SPC+5                Bild runter  
SPC+13               Pos1 
SPC+123              Strg+Pos1 (Anfang der Datei) 
SPC+46               Ende 
SPC+456              Strg+Ende (Ende der Datei) 
SPC+1234             Pause-Taste  
SPC+2456             Windows-Taste  
SPC+24567            Applikationstaste  
SPC+24568            Windows-Taste für nächstes Kommando  
SPC                  Leertaste  
SPC+Cr1 ... Cr12     Funktionstaste F1 ... F12  
Punktekombination    Buchstabe  


Für BRW, BL2, BS4, BS8, ME6, ME8
--------------------------------
Enter                Enter  
SPC+Enter            Alt  
Escape               Escape 
Enter+<Kommando>     Alt + <Kommando> 
Escape+<Kommando>    Strg + <Kommando>  


Für BL2, BS4, BS8, ME6, ME8
----------------------------
SPC2+78              Dauerhaftes Alt ein/aus  
SPC2+36              Dauerhaftes Strg ein/aus 
SPC2+3678            Dauerhaftes AltGr ein/aus  
SPC2+234             Dauerhaftes Shift ein/aus  
SPC2+24568           Dauerhafte Windows-Taste ein/aus