SAM stuurprogramma voor de Papenmeier BRAILLEX Eenheden.

Dit is een volledig werkend SAM stuurprogramma voor gebruik met een software gestuurde Papenmeier BRAILLEX verversbare Braille-eenheid.

Dit stuurprogramma gebruikt de WIN32 Comms API om te communiceren met de Braille-eenheid en werkt in Windows 95 en NT, er is geen 16-bit code.

Meldt a u b eventuele problemen aan Papenmeier. Indien er vastlopers zijn geef dan het crash-adres en de registers enzovoort door die in het boodschapvenster zijn vermeld, evenals de versienummer van het stuurprogramma (controleer dat met de verkenner - bestand eigenschappen).

Neem contact op met F.H.Papenmeijer of e-mail naar reha.support@papenmeier.de voor meer informatie.

Opties
Automatische detectie van BRAILLEX EL 2D-40.
Automatische detectie van BRAILLEX EL 2D-66.
Automatische detectie van BRAILLEX EL 80.
Automatische detectie van BRAILLEX EL 2D-80.
Automatische detectie van BRAILLEX 2D Scherm.
Automatische detectie van BRAILLEX Compact 2 / BRAILLEX Tiny
   (Opmerking: BRAILLEX Compact 2 werkt niet in de Windows NT omgeving).
Automatische detectie van BRAILLEX 2D Lite / BRAILLEX 2D Lite plus.
Automatische detectie van BRAILLEX EL 40s

Toets toewijzingen
In de lijst hieronder staan de standaard toetsen voor iedere Braille instructie.
Aangezien de verschillende BRAILLEX-eenheden verschillende toetsconfiguraties hebben staan de toetsen voor iedere eenheid in een aparte lijst.

BRAILLEX EL alle eenheden
Let op: deze standaard instellingen werken alleen als de linker en rechter schakelaars in de neutrale (midden) positie staan. Uitzondering: het rollen van de weergave per teken, zie de laatste 2 functies.

Terug lezen: EAB 1 stap naar links
Vooruit lezen: EAB 1 stap naar rechts
Rol weergave 1 regel omhoog: EAB 1 stap omhoog
Rol weergave 1 regel omlaag: EAB 1 stap omlaag
Verplaats weergave naar linkerkant venster: EAB 2 stappen naar links
Verplaats weergave naar rechterkant venster: EAB 2 stappen naar rechts
Verplaats weergave linker bovenkant venster: EAB 2 stappen omhoog
Verplaats weergave linker onderkant venster: EAB 2 stappen omlaag
Weergeven tekstcursorpositie schakelen: linker toets voor
Tussen 6 en 8 punts Braille schakelen: linker toets voor + EAB 2 stappen naar links
Het overslaan van blanco regels schakelen bij navigatie: linker toets voor + EAB 2 stappen omhoog
Door beschikbare cursorstijlen lopen: linker toets voor + EAB 2 stappen naar rechts
Ontwerp presentatie versus enkel tekst schakelen: linker toets voor + EAB 2 stappen omlaag
Weergave van niet-standaard kenmerken met 8 punten schakelen: linker toets achter
Schakelen om eerste tekenkenmerken weer te geven: linker toets achter + EAB 2 stappen naar links
Schakelen om secondaire tekenkenmerken weer te geven: linker toets achter + EAB 2 stappen naar rechts
Verplaats weergave naar focus: rechter toets voor
Focus volgen schakelen: rechter toets voor + EAB 2 stappen omhoog
Schakelen statusrapport weergeven: rechter toets achter
Configuratie dialoog activeren: rechter toets achter + EAB 2 stappen naar rechts
Rol weergave 1 teken naar links: rechter schakelaar voor + EAB 2 stappen naar links
Rol weergave 1 teken naar rechts: rechter schakelaar voor + EAB 2 stappen naar rechts


BRAILLEX 2D Scherm:
Functietoetsen opstelling:
[7]  [3]  [2]  [1]  [RB]  [H]  [Shift]  [E]  [4]  [5]  [6]  [8]

Terug lezen: RB
Vooruit lezen: RF
Rol weergave 1 regel omhoog: H
Rol weergave 1 regel omlaag: E
Verplaats weergave naar linkerkant venster: Shift + H
Verplaats weergave naar rechterkant venster: Shift + E
Rol weergave 1 teken naar links: Shift + RB	
Rol weergave 1 teken naar rechts: Shift + RF
Verplaats weergave naar focus: 1
Verplaats weergave linker bovenkant venster: 1 + 4
Verplaats weergave linker onderkant venster: 1 + 8
Tussen 6 en 8 punts Braille schakelen: Shift + 2
Ontwerp presentatie versus enkel tekst schakelen: 2 + 4
Het overslaan van blanco regels schakelen bij navigatie: 2 + 5
Door beschikbare cursorstijlen lopen: 2 + 8
Weergave van niet-standaard kenmerken met 8 punten schakelen: 3
Schakelen statusrapport weergeven: 7
Focus volgen schakelen: 7 + 1
Configuratie dialoog activeren: 7 + 3
Schakelen om eerste tekenkenmerken weer te geven: 4
Schakelen om secondaire tekenkenmerken weer te geven: 5
Weergeven tekstcursorpositie schakelen: Shift


BRAILLEX Compact 2 / BRAILLEX Tiny / BRAILLEX 2D Lite / BRAILLEX 2D Lite plus:
Functietoets opstelling:
[FN]  [C]  [RB]  [UP]  [H]  [DN]  [RF]  [B]  [A]

Terug lezen: RB
Vooruit lezen: RF
Rol weergave 1 regel omhoog: UP
Rol weergave 1 regel omlaag: DN
Verplaats weergave naar focus: C
Verplaats weergave naar linker bovenkant venster: C + RB
Verplaats weergave naar linker onderkant venster: C + RF
Schakelen statusrapport weergeven: FN
Configuratie dialoog activeren: FN + A
Focus volgen schakelen: FN + C
Weergave van niet-standaard kenmerken met 8 punten schakelen: A
Schakelen om eerste tekenkenmerken weer te geven: A + RB
Schakelen om secondaire tekenkenmerken weer te geven: A + UP
Tussen 6 en 8 punts Braille schakelen: B
Door beschikbare cursorstijlen lopen: B + RF
Het overslaan van blanco regels schakelen bij navigatie: B + UP
Ontwerp presentatie versus enkel tekst schakelen: B + DN
Weergeven tekstcursorpositie schakelen: H
Rol weergave 1 teken naar links: H + FN
Rol weergave 1 teken naar rechts: H + A
Verplaats weergave naar rechterkant venster: H + B
Verplaats weergave naar linkerkant venster: H + C
