
FILE LEGGIMI.TXT
================

Il presente file contiene informazioni che non erano disponibili 
al momento della stampa di questo manuale. Prenderne visione prima 
di iniziare la procedura d'installazione.


Questo file contiene le seguenti sezioni:

    1. Driver DOS
    2. Riga Blaster
    3. Documentazione in linea
    4. Riconoscimenti


1. DRIVER DOS

   Durante l'installazione personalizzata, Š possibile includere nel
   file CONFIG.SYS i seguenti driver DOS.

      DEVICE=C:\SB16\DRV\CTSB16.SYS /UNIT=0 /BLASTER=A:220 I:5 D:1 H:5
      DEVICE=C:\SB16\DRV\CTMMSYS.SYS

   La parte BLASTER=A:220 I:5 D:1 H:5 indica le risorse hardware 
   utilizzate dalla scheda audio.

   Questa opzione BLASTER non avr… alcun effetto in caso di utilizzo 
   di una scheda audio Plug and Play.

   Per le schede audio Plug and Play, le risorse audio vengono 
   allocate dal Manager delle Configurazioni Intel, che dovr… essere 
   caricato prima dei driver audio DOS.


2. RIGA BLASTER

   La riga BLASTER del file AUTOEXEC.BAT,

      SET BLASTER=A220 I5 D1 H5 P330 E620 T6

   non avr… alcun effetto nel caso di utilizzo di una scheda audio
   Plug and Play, per la ragione descritta in precedenza.


3. DOCUMENTAZIONE IN LINEA

   Per un accesso pi— semplice alle informazioni relative alle 
   applicazioni, Š disponibile la documentazione in linea, consultabile
   dalla finestra di gruppo della scheda audio. Fare doppio clic
   sull'icona o sulle icone i cui nomi iniziano con "Uso di".


4. RICONOSCIMENTI

    La  versione  acclusa  di  SB16FM.DRV  Š stata  realizzata  dalla
    Voyetra Technologies.

                 ******** FINE DEL FILE LEGGIMI.TXT ********