//--------------------------------------------------------------------
//
// INSTALL on-line Help Text File
//
// Help Customization Guidelines:
//
// 0) Comment lines start with leading '//'.
// 1) Help Message Text starts with #MESSAGE statement
// 2) Never change the number after the #MESSAGE statement. That is
//    the search Message ID for the INSTALL program.
// 3) LINES statement defines how many (lines) x (characters) allowed.
//    Never exceed this limits when you type the text for the message.
// 4) TITLE statement defines the sub-Title of this message.
//    (allow to modify for your customization)
// 5) Text area starts and ends with a '$'.
//    (allow to modify for your customization)
// 6) the INSTALL program is not going to format your
//    text. It just show whatever text you typed here
//    line by line. So you have to do the formatting for
//    better effect and please use SPACEs but not TABs.
//    (you don't need to enter trailing SPACE lines. If there is space
//     left at the bottom of a HELP message, white space is the default.)
// 7) Anyway, give a try and see how it goes.
//
// 9) Format Overview (example)
//
//    #MESSAGE = 1                         // starts Help message 1
//    TITLE="Selcet CD-ROM Type"        // sub-title of this message
//    LINES=9x50                        // allowed text area:
//                                      // 9 lines x 50 characters
//    $	                                // starts text area
//    TEXT LINEs
//    TEXT """"	                        // help text
//    " " "
//    $                                 // end of text area
//-----------------------------------------------------------------

//
// INSTALL Help Text: Message by Message
//


#MESSAGE = 20
TITLE="USCIRE"
LINES=1x60
$
    uscire il programma ?
$
          
#MESSAGE = 21
TITLE="Per eseguire sonora" 
LINES=1x60
$
   Controllare configurazione audio per 
   determinare la presenza di conflitti 
   con altri dispositivi sul sistema.
$

#MESSAGE = 24
TITLE="RIAVVIO DEL SISTEMA"
LINES=5x49
$
Il CONFIG.SYS è stato aggiornato in base alle
nuove impostazioni del CD-ROM. È necessario
RIAVVIARE il computer per renderle effettive. 
Selezionare [OK] per RIAVVIARE il computer
o [ESCI] per continuare senza riavviare.
$

#MESSAGE = 25
TITLE="RIAVVIO DEL SISTEMA"
LINES=4x46
$
BLASTER, la variabile d'ambiente, è aggiornata
nel file AUTOEXEC.BAT. Alcuni giochi DOS
usano questa variabile per scopi 
d'inizializzazione. Vuoi RIAVVIARE computer?
$

#MESSAGE = 26
TITLE="Errore!"
LINES=2x48
$
Errore hardware! Riconfigurare le impostazioni
porta I/O, IRQ o DMA della scheda sonora.
$

#MESSAGE = 27
TITLE="Errore!"
LINES=4x45
$
Stessa impostazione I/O selezionata tra
dispositivo audio, CD-ROM, o MPU-401. Ciò
causerà conflitti sul sistema. Selezionare
di nuovo una porta I/O diversa.
$

#MESSAGE = 28
TITLE="Errore!"
LINES=4x47
$
Stesse impostazioni IRQ selezionate tra
dispositivo audio, CD-ROM, modem, o MPU-401. 
Ciò causerà conflitti sul sistema. 
Selezionare di nuovo una impost. IRQ diversa.
$

#MESSAGE = 29
TITLE="Errore!"
LINES=4x47
$
Stesse impostazioni DMA selezionate tra
dispositivo audio e CD-ROM. Ciò causerà 
conflitti sul sistema. Selezionare di nuovo 
una impostazione DMA diversa.
$

#MESSAGE = 30
TITLE="Attenzione!"
LINES=3x48
$
È stato selezionato il sistema sonoro Windows 
usando IRQ 5. Alcuni giochi DOS che supportano 
il sistema non funzionano con questa opzione.
$

#MESSAGE = 35
TITLE="DISPOSITIVO AUDIO NON ATTIVATO"
LINES=6x48
$
Alla scheda sonora non sono assegnate risorse
audio corrette. Per eseguire giochi DOS o 
applicazioni audio, bisogna assegnare risorse 
al dispositivo audio. Controllare configurazione
audio per determinare la presenza di conflitti 
con altri dispositivi sul sistema.
$

#MESSAGE = 36
TITLE=""
LINES=2x15
$
Disabled
I/O:3f8 IRQ:4
I/O:2f8 IRQ:3
I/O:3e8 IRQ:4
I/O:2e8 IRQ:3
$

#MESSAGE = 37
TITLE=""
LINES=4x20
$
Disattivato
I/O:168 IRQ:10
I/O:170 IRQ:15
I/O:1e8 IRQ:11
$

#MESSAGE = 38
TITLE="DMA A 16 BIT"
LINES=2x48
$
Alcuni giochi usano i comandi Sound Blaster e 
possono non funzionare per impos. DMA attuali.
$

#MESSAGE = 41
TITLE="~C~ontinuare"
LINES=1x5
$
41
$

#MESSAGE = 47
TITLE="~E~sci"
LINES=1x5
$
47
$

#MESSAGE = 49
TITLE="~O~K"
LINES=1x5
$
49
$

#MESSAGE = 55
TITLE="ANNULLA<~C~>"
LINES=1x5
$
55
$

#MESSAGE = 56
TITLE="~N~ESSUNO"
LINES=1x5
$
56
$

#MESSAGE = 59
TITLE="N/A"
LINES=1x5
$
59
$

#MESSAGE = 60
TITLE="~C~AMBIA"
LINES=1x5
$
60
$

#MESSAGE = 73
TITLE="Disattivato"
LINES=1x5
$
73
$

#MESSAGE = 74
TITLE="Attivato"
LINES=1x5
$
74
$

#MESSAGE = 76
TITLE="Attendere..."
LINES=1x5
$
76
$

#MESSAGE = 77
TITLE="CONFIGURAZIONE"
LINES=5x25
$
~T~EST SUONO
~G~UIDA
~D~EFAULT
~A~CCETTA
MI~X~ER
$


#MESSAGE = 78
TITLE=""
LINES=7x35
$
Selezione impostazioni
Modalità attuale
Sound Blaster Pro      Porta IO:
Sistema sonoro Windows Porta IO:
     IRQ:
Esecuzione:
$

#MESSAGE = 79
TITLE=""
LINES=6x25
$
Altre opzioni
Joystick:
Interfaccia MPU401
Interfaccia:
 Porta IO:
      IRQ:
$

#MESSAGE = 80
TITLE=""
LINES=5x25
$
Interfaccia CD ROM scheda sonora
  Modem:
Registrazione:
$

#MESSAGE = 81
TITLE=""
LINES=5x25
$
Sound Blaster Pro
Sistema sonoro Windows
ON
OFF
$

#MESSAGE = 82
TITLE="EEPROM data corrupted...."
LINES=1x5
$
82
$

#MESSAGE = 83
TITLE="Errore! Chip audio OPTi non trovati..."
LINES=1x5
$
83
$

#MESSAGE = 84
TITLE="Errore!"
LINES=3x60
$
  
SNDINIT [opzioni]
[opzioni] = /b to run SNDINIT in batch mode
$

#MESSAGE = 85
TITLE=""
LINES=3x50
$
Errore! Impossibile trovare MIXER.CFG...
Errore! Impossibile trovare VOLUME.CFG...
Errore! Impossibile trovare SOUND16.CFG...
$

#MESSAGE = 92
TITLE="Test sonoro non riuscito. Riconfigurare"
LINES=1x5
$
92
$

#MESSAGE = 93
TITLE="Opzioni Sound Blaster e selezione "
LINES=1x5
$
93
$

#MESSAGE = 94
TITLE="Opzioni sistema sonoro Windows e selezione "
LINES=1x5
$
94
$

#MESSAGE = 95
TITLE="Errore! Memoria insufficiente per eseguire file di wave."
LINES=2x50
$
Errore! Test sonoro ha rilevato un file di wave
in un formato impossibile da eseguire.
$

#MESSAGE = 96
TITLE=""
LINES=2x50
$
Errore! Impossibile trovare il file di wave per
il test sonoro. Controllarne l'ubicazione.
$

#MESSAGE = 102
TITLE="Errore! Memoria insufficiente per esecuzione programma."
LINES=7x65
$
Attenzione! Questo programma ha rilevato la mancanza
dei 490 KByte disponibili di memoria convenzionale,
consigliati per l'esecuzione di questo programma. Rimuovere
i programmi residenti in memoria, che risiedono
nel sistema, ed eseguire di nuovo il programma. Consultare
la guida del sistema operativo per ottenere istruzioni circa
l'aumento di memoria convenzionale nel sistema.
$

#MESSAGE = 103
TITLE=""
LINES=4x65
$
Attenzione! È impossibile eseguire questo programma in una
sessione di prompt in ambiente Windows MS-DOS. Digitare ESCI
per ritornare a Windows e lasciare la sessione di Windows
prima di eseguire di nuovo il programma.
$

#MESSAGE = 104
TITLE="Informazioni e Guida Online"
LINES=4x45
$
   [TAB]     per portarsi all'opzione
   [Enter]   per eseguire l'opzione
   [F3]      per uscire dal programma
   [ALT+Key] per attivare un pulsante
$
   
#MESSAGE = 107
TITLE=""
LINES=11x35
$
Master
Mute:
On
Off
Registrazione:
Sorgente:
Guadagno:
Controllo aggiuntivo:
Guadagno mono
~F~ATTO
Test ~S~onoro
$

#MESSAGE = 108
TITLE=""
LINES=3x45
$
Impossibile trovare file elenco per DISCO 1.
Installer non ha trovato DISCO 1.
Errore installer: Memoria esaurita.
$

#MESSAGE = 109
TITLE=""
LINES=4x60
$
Errore inizializzazione scheda sonora!
La variabile d'ambiente SET %s non è definita.
Controllare che la variabile suddetta sia definita
nel file AUTOEXEC.BAT.
$

#MESSAGE = 111
TITLE=""
LINES=1x60
$
Errore! Memoria insufficiente per eseguire programma.
$

#MESSAGE = 112
TITLE="     Inizializzazione scheda sonora in "
LINES=1x5
$
Sound Blaster Pro ...
Sistema sonoro Windows ...
$

#MESSAGE = 113
TITLE=""
LINES=5x50
$
             Indirizzo porta:
                  Canale IRQ: 
                  Canale DMA:
     Canale riproduzione DMA:                    
          Canale cattura DMA: 
$

#MESSAGE = 114
TITLE=""
LINES=3x50
$
        Interfaccia  MPU-401: 
     Indirizzo porta MPU-401: 
          Canale IRQ MPU-401:
$

#MESSAGE = 115
TITLE=""
LINES=6x50
$
          Interfaccia CD ROM:
      Indirizzo porta CD ROM:
           Canale IRQ CD ROM:
           Interfaccia MODEM:
       Indirizzo porta MODEM:
            Canale IRQ MODEM:
$


#MESSAGE = 116
TITLE=""
LINES=2x50
$
         Accesso porta gioco: 
    Selezione sorgente input:
$

#MESSAGE = 129
TITLE=""
LINES=5x15
$
CD
MIDI
WAVE
LINE
MIC
$


