SAM Driver za Papenmeierove brajeve retke

Ovo je potpuno funkcionalan SAMov draiver za upotrebu sa softverom koji pokreće Papenmeierove BRAILLEX brajeve retke.

Ovaj draiver koristi WIN32 Comms API za prijenos podataka u brajev redak pa radi u Windows 95 i NT, ne postoji 16-bitni kod.

O svim pogreškama obavijestite Papenmeier. Ako dođe do ispada funcija, javite nam adresu ispada i registre itd., - naći ćete ih u polju poruke o ispadu, javite nam također broj verzije draivera (provjerite u exploreru - svojstva datoteke).

Iscrpnije podatke potražite od F. H. Papenmeier, ili e-mail
reha.support@papenmeier.de

Karakteristike
Podržava istodobno više uređaja.
Automatski pronalazi BRAILLEX EL 2D-40.
Automatski pronalazi BRAILLEX EL 2D-66.
Automatski pronalazi BRAILLEX EL 80.
Automatski pronalazi BRAILLEX EL 2D-80.
Automatski pronalazi BRAILLEX 2D Screen.
Automatski pronalazi BRAILLEX Compact 2 / BRAILLEX Tiny
    (Napomena: BRAILLEX Compact 2 ne radi u okruženju Windows NT.).
Automatski pronalazi BRAILLEX 2D Lite / BRAILLEX 2D Lite plus.
Automatski pronalazi BRAILLEX EL 40s

Funkcije tipkama
Ovo je popis standardnih tipaka koje treba pritisnuti za operacije na brajevom retku.
Budući da različiti BRAILLEX brajevi reci imaju različite konfiguracije tipaka, posebno su navedene tipke za svaki model retka.

BRAILLEX EL brajevi reci (svi)
Sve navedene kombinacije tipaka funkcioniraju jedino ako su oba (lijevi i desni) prekidača u središnjem (neutralnom) položaju (Iznimka: Pomicanje retka znak po znak, vidi: dvije posljednje funkcije).

Čitanje unatrag: NAVIGACIJSKA TIPKA jedan korak ulijevo
Čitanje prema naprijed: NAVIGACIJSKA TIPKA jedan korak udesno
Pomak za jedan redak gore: NAVIGACIJSKA TIPKA jedan korak gore
Pomak za jedan redak dolje: NAVIGACIJSKA TIPKA jedan korak dolje
Pomak na lijevi rub prozora: NAVIGACIJSKA TIPKA dva koraka ulijevo
Pomak na desni rub prozora: NAVIGACIJSKA TIPKA dva koraka udesno
Pomak na početak prozora: NAVIGACIJSKA TIPKA dva koraka gore
Pomak na kraj prozora: NAVIGACIJSKA TIPKA dva koraka dolje
Promjena stanja u prikazu položaja kursora (caret): Lijeva tipka naprijed
Šestočkasta ili osmotočkasta brajica: Lijeva tipka naprijed + NAVIGACIJSKA TIPKA dva koraka ulijevo
Promjena stanja preskakanja praznih redaka prilikom pomicanja: Lijeva tipka naprijed + NAVIGACIJSKA TIPKA dva koraka gore
Promjena stanja postojećih oblika kursora: Lijeva tipka naprijed + NAVIGACIJSKA TIPKA dva koraka udesno
Promjena stanja prikaza oblikovanja - za razliku od čisti tekst: Lijeva tipka naprijed + NAVIGACIJSKA TIPKA dva koraka dolje
Promjena stanja prikaza nestandardnih atributa s točkicom 8: Lijeva tipka natrag
Uključiti prikazivanje primarnih atributa znaka: Lijeva tipka natrag + NAVIGACIJSKA TIPKA dva koraka ulijevo
Uključivanje prikazivanja sekundarnih atributa znaka: Lijeva tipka natrag + NAVIGACIJSKA TIPKA dva koraka udesno
Pomak na fokus: Desna tipka naprijed
Promjena stanja praćenja fokusa: Desna tipka naprijed + NAVIGACIJSKA TIPKA dva koraka gore
Uključiti prikazivanje podatka o stanju: Desna tipka natrag
Aktivirati konfiguracijsko polje: Desna tipka natrag + NAVIGACIJSKA TIPKA dva koraka udesno
Pomak za jedan znak ulijevo: Desni prekidač naprijed + NAVIGACIJSKA TIPKA dva koraka ulijevo
Pomak za jedan znak udesno: Desni prekidač naprijed + NAVIGACIJSKA TIPKA dva koraka udesno


BRAILLEX 2D Ekran
Konfiguracija funkcijskih tipaka:
[7]  [3]  [2]  [1]  [RB]  [H]  [Shift]  [E]  [4]  [5]  [6]  [8]

Čitanje unatrag: RB
Čitanje prema naprijed: RF
Pomak za jedan redak gore: H
Pomak za jedan redak dolje: E
Pomak na lijevi rub prozora: Šift + H
Pomak na desni rub prozora: Šift + E
Pomak za jedan znak ulijevo: Šift + RB
Pomak za jedan znak udesno: Šift + RF
Pomak na fokus: 1
Pomak na početak prozora: 1 + 4
Pomak na kraj prozora: 1 + 8
Šestočkasta ili osmotočkasta brajica: Šift + 2
Promjena stanja prikaza oblikovanja - za razliku od čisti tekst: 2 + 4
Promjena stanja preskakanja praznih redaka prilikom pomicanja: 2 + 5
Promjena stanja u prikazivanju različitih oblika kursora: 2 + 8
Promjena stanja u prikazu nestandardnih atributa s točkicom 8: 3
Uključiti prikazivanje podatka o stanju: 7
Promjena stanja praćenja fokusa: 7 + 1
Aktivirati konfiguracijsko polje: 7 + 3
Uključiti prikazivanje primarnih atributa znaka: 4
Uključiti prikazivanje sekundarnih atributa znaka: 5
Promjena stanja prikaza položaja kursora (caret): Šift


BRAILLEX Compact 2 / BRAILLEX Tiny / BRAILLEX 2D Lite / BRAILLEX 2D Lite plus:
Konfiguracija funkcijskih tipaka:
[FN]  [C]  [RB]  [UP]  [H]  [DN]  [RF]  [B]  [A]

Čitanje unatrag: RB
Čitanje prema naprijed: RF
Pomak za jedan redak gore: UP
Pomak za jedan redak dolje: DN
Pomak na fokus: C
Pomak na početak prozora: C + RB
Pomak na kraj prozora: C + RF
Uključiti prikazivanje podatka o stanju: FN
Aktivirati konfiguracijsko polje: FN + A
Promjena stanja praćenja fokusa: FN + C
Promjena stanja u prikazivanju nestandardnih atributa s točkicom 8: A
Uključiti prikazivanje primarnih atributa znaka: A + RB
Uključiti prikazivanje sekundarnih atributa znaka: A + UP
Šestočkasta ili osmotočkasta brajica: B
Promjena stanja postojećih oblika kursora: B + RF
Promjena stanja preskakanja praznih redaka prilikom pomicanja: B + UP
Promjena stanja u prikazivanju oblikovanja - za razliku od čisti tekst: B + DN
Promjena stanja u prikazivanju položaja kursora (caret): H
Pomak za jedan znak ulijevo: H + FN
Pomak za jedan znak udesno: H + A
Pomak na desni rub prozora: H + B
Pomak na lijevi rub prozora: H + C
