NOTE DI INSTALLAZIONE DELLA SINTESI AUDIOLOGIC, VERSIONE PER SCHEDE 
SOUND BLASTER E COMPATIBILI, IN AMBIENTE WINDOWS 95/98.

Per  poter  utilizzare  il programma e` necessario  collegare  la 
CHIAVE  HARDWARE  (fornita  assieme  al  programma)  alla   porta 
parallela del proprio PC. La CHIAVE deve rimanere collegata  alla 
porta  parallela  per  tutto  il tempo  in  cui  si  utilizza  il 
programma e non solo in fase di installazione.

I file necessari  al funzionamento  di questa versione di sintesi 
vengono  copiati  e  configurati  automaticamente   dall'apposito
programma di installazione.
Al termine dell'installazione, dopo aver riavviato il computer e`
possibile  verificare  il  corretto  funzionamento  della sintesi
premendo la combinazione di tasti CTRL-SHIFT-TAB.
Se tutto funziona correttamente si dovra` udire il messaggio:
"controllo sintesi attivato" e sullo  schermo verra` visualizzata 
una finestra con dati informativi del programma (versione, ecc.).
Sulla  finestra  e`  presente  anche  un  pulsante  "RESET",  che 
permette l'uscita da eventuali situazioni di blocco della sintesi 
in  conseguenza  di  errori  nei  programmi  applicativi  che  la 
utilizzano.
Per nascondere nuovamente la finestra informativa si deve premere
nuovamente  la  combinazione  di  tasti  CTRL-SHIFT-TAB oppure il
tasto ESC.


Si noti che con la maggior parte delle schede sonore in commercio
l'utilizzo  della  scheda stessa per la  sintesi vocale impedisce 
il contemporaneo uso  per  la riproduzione di  suoni  da parte di 
Windows o di altri programmi applicativi.
Per  questo  motivo si raccomanda di verificare che  i  programmi 
Windows  utilizzati  non richiedano necessariamente  la  presenza 
di una scheda sonora.

Nel  caso si desideri utilizzare la sintesi e  contemporaneamente 
mantenere  la possibilit… di riprodurre suoni tramite  la  scheda 
Sound  Blaster, e` necessario usare per la sintesi  i dispositivi 
AUDIOBOARD e AUDIOBOX prodotti da Audiologic.
