==================================================================
Keynote GOLD Multimedia Demo (meertalig)	    Versie 1.13.03
Lees Me aantekeningen				      3 maart 1998
Copyright (c) Pulse Data International Limited
Zie onze web site op WWW.PULSEDATA.CO.NZ voor informatie over dit 
product en de meest recente versies.
==================================================================


BELANGRIJK
==========

Om Keynote GOLD Multimedia Demonstratie te installeren moet u twee 
dingen doen. Ten eerste moet u de Keynote GOLD Multimedia Demo 
installeren en ten tweede moet u een schermlezer of andere 
toegankelijkheidssoftware instellen om Keynote GOLD Multimedia 
mee te gebruiken. Lees de volgende instructies nauwkeurig.

Keynote GOLD Multimedia Demo heeft een verwijderen programma. Om 
Keynote GOLD Multimedia Demo te verwijderen, kiest u 
VERWIJDEREN.EXE van installatiediskette 1 of van dezelfde 
directory waarvan u INSTALLEREN.EXE gebruikte indien u een kopie 
van Keynote GOLD Multimedia Demo gedownload hebt. Dan drukt u op 
V om te verwijderen.



Introductie
===========

Keynote GOLD

Pulse Data International - de makers van de eerste PC 
kaartsynthesizer in de wereld - brengt u Keynote GOLD Multimedia. 
Keynote GOLD Multimedia is de nieuwste ontwikkeling in de reeks 
Keynote synthesizers - wijd en zijd geroemd om zijn nauwkeurige 
uitspraak en responsvermogen.

Wanneer u een Keynote synthesizer aanschaft, weet u dat hij aan uw 
behoeften zal voldoen; hij is compatibel en u krijgt hulp als u 
die nodig hebt.... Ondertussen gaan we door met de ontwikkeling 
van nieuwe producten die aan uw toekomstige eisen zullen voldoen.

Als een software synthesizer is wat u wil, hoeft u niet langer te 
zoeken.



Inhoud
======

Dit document bevat de volgende hoofdstukken:

1. Beschrijving
2. Systeemvereisten
3. Installatie instructies voor Keynote GOLD Multimedia
4. Instelinstructies voor schermlezers
5. Hoe kunt u bestellen
6. Taalkeuze
7. Hoe kunt u op dit product reageren?
8. Uw softwareversie en serienummer controleren
9. Keynote GOLD Multimedia verwijderen
10. Licentie overeenkomst en copyright
11. Bekende problemen en de oplossingen



1. Beschrijving
===============

Keynote GOLD Multimedia is een op software gebaseerde synthesizer 
die de geluidskaart van uw computer gebruikt en in tegenstelling 
tot traditionele synthesizers, geen extra hardware vereist.

U kunt Keynote GOLD Multimedia met elke bekende schermlezer en 
toegankelijkheidssoftware combineren. Hij is niet verbonden aan 
een bepaalde schermlezer, dus u hoeft maar één exemplaar Keynote 
GOLD Multimedia te kopen. U kunt hem met al uw schermlezers en 
toegankelijkheidssoftware gebruiken.

De meertalige versie van Keynote GOLD Multimedia kan Engels, 
Frans, Duits, Spaans, Italiaans en Nederlands spreken.

De demonstratieversie van Keynote GOLD Multimedia heeft alle 
mogelijkheden van de volledige versie, maar geeft de gebruiker 
slechts een evaluatieperiode van vijftien minuten. Na vijftien 
minuten waarschuwt het demonstratieprogramma de gebruiker en na 
nog eens drie minuten stopt het met spreken. Door Windows opnieuw 
te starten kan de gebruiker steeds een evaluatieperiode van 
vijftien minuten afdraaien.

Een eigenschap van alle op software gebaseerde synthesizers is 
dat er een conflict ontstaat als de software synthesizer en een 
ander programma dat testgeluiden speelt (zoals WAVbestanden) de 
geluidskaart tegelijkertijd proberen te gebruiken. Programma's 
die testgeluiden spelen zijn o.a. enkele spellen en web browsers 
die ingesteld zijn automatisch downloadgeluiden te spelen. Wees 
voorzichtig met dit soort programma's en houd er rekening mee dat, 
als u een WAV bestand speelt, de spraakfunctie onbruikbaar kan 
zijn totdat het WAV bestand beëindigd is. Het spelen van audio 
CD's en geluiden via de geluidskaart veroorzaken geen conflicten.



2. Systeemvereisten
===================

Bedrijfssysteem:
  Windows 3.1, Windows 3.11 of Windows 95

Computer:
  Minimaal: 	486DX-33 voor Windows 3.1 en Windows 3.11
		486DX2-66 voor Windows 95
  Aanbevolen: 	Pentium 90 (of gelijkwaardig)

RAM:
  Minimaal:	4MB voor Windows 3.1 en Windows 3.11
		8MB voor Windows 95
  Aanbevolen: 	8MB voor Windows 3.1 en Windows 3.11
		16MB voor Windows 95
		(de RAM die nodig is voor het bedrijfssysteem inbegrepen)	

Harde schijf ruimte:
  1MB	

Geluidskaart:
  16-bit Windows compatibele geluidskaart

Combinatiemogelijkheden:
  Is te combineren met schermlezers en andere 
  toegankelijkheidssoftware die een van de volgende interfaces 
  gebruiken:

  Keynote Multimedia
  Keynote Gold VoiceCard
  SSIL

Compatibele software is o.a.:
  KeySoft
  An Open Book
  ASAW
  JFW
  outSPOKEN for Windows
  Protalk32
  Screen Power for Windows
  Window-Eyes
  Window Bridge



3. Installatie instructies voor Keynote GOLD Multimedia
=======================================================

U moet twee dingen doen om uw computer met Keynote GOLD Multimedia 
te kunnen gebruiken. Ten eerste moet u Keynote GOLD Multimedia 
installeren en ten tweede moet u uw schermlezer of andere 
toegankelijkheidssoftware instellen om Keynote GOLD Multimedia te 
gebruiken. Dit hoofdstuk beschrijft hoe u Keynote GOLD Multimedia 
installeert. Instructies voor het instellen van uw schermlezer of 
andere toegankelijkheidssoftware om Keynote GOLD Multimedia te 
gebruiken staan in het volgende hoofdstuk.

Als u, nadat u de demonstratieversie van Keynote GOLD Multimedia 
geëvalueerd hebt, terug wil naar uw standaard synthesizer, moet u 
uw schermlezer of andere toegankelijkheidssoftware instellen om 
uw standaard synthesizer te gebruiken en u moet Keynote GOLD 
Multimedia verwijderen. Instructies voor het verwijderen van 
Keynote GOLD Multimedia vindt u verderop.


Algemene installatie informatie

  a) Het installatieprogramma gebruikt WAV bestanden om u vragen 
     te stellen voor de belangrijke acties. Als er al een 
     schermlezer en synthesizer aanwezig zijn als u Keynote GOLD 
     Multimedia installeert, kan er een conflict ontstaan tussen 
     de WAV bestanden en de spraak van de schermlezer. In dat 
     geval moet u de schermlezer gebruiken om de aanwijzingen van 
     het installatieprogramma op uw scherm te lezen.
  b) Om de vraag van een venster van het installatieprogramma te 
     herhalen, drukt u Alt-Tab om naar een ander Window over te 
     schakelen en drukt u weer Alt-Tab om naar het 
     installatieprogramma terug te keren.

Keynote GOLD Multimedia in Windows 95 installeren:

  a) Plaats de Keynote GOLD Multimedia diskette 1 in 
     diskettestation A.
  b) Klik op Start, dan Uitvoeren.
  c) In het Uitvoeren dialoogvenster typt u: A:INSTALL, dan klikt 
     u op OK.
  d) Wanneer de welkomstgroet uitgesproken is, drukt u op I om de 
     installatie uit te voeren en volgt u de gesproken 
     instructies.
  e) De installatieprocedure verandert WIN.INI. Elke keer als 
     Keynote Multimedia geïnstalleerd wordt, wordt er een backup 
     gemaakt als WIN.BK1, WIN.BK2, enz. tot WIN.BK9; WIN.BK1 is 
     de meest recente backup, WIN.BK2 die ervoor, enz.. Om het 
     meest recente backupbestand op te slaan, kopieert u WIN.BK1 
     naar.INI.

Keynote GOLD Multimedia in Windows 3.1 of Windows 3.11 
installeren:

  a) Plaats de Keynote GOLD Multimedia diskette 1 in 
     diskettestation A..
  b) Kies Starten van het Bestand menu in Windows Programmabeheer.
  c) In het dialoogvenster typt u: A:INSTALLEREN, dan klikt u op 
     OK.
  d) Wanneer de welkomstgroet uitgesproken is, drukt u op I om de 
     installatie uit te voeren en volgt u de gesproken 
     instructies.
  e) Om conflicten te vermijden die kunnen ontstaan bij het 
     gebruik van een geluidskaart bij Windows 3.1 en Windows 3.11 
     voor opstartgeluiden, maakt het installatieprogramma het 
     Windows opstartgeluid onbruikbaar. Voer het Windows 
     opstartgeluid niet manueel in, want dan kan Keynote GOLD 
     Multimedia niet loaden. 
  f) De installatieprocedure verandert WIN.INI, SYSTEM.INI en 
     CONTROL.INI. Elke keer als Keynote Multimedia geïnstalleerd 
     wordt, wordt er een backup van <bestandsnaam>.INI gemaakt 
     als <bestandsnaam>.BK1, <bestandsnaam>.BK2, enz. tot 
     <bestandsnaam>.BK9; <bestandsnaam>.BK1 is de meest recente 
     backup, <bestandsnaam>.BK2 die ervoor, enz.. Om het meest 
     recente backupbestand op te slaan, kopieert u 
     <bestandsnaam>.BK1 naar <bestandsnaam>.INI.



4. Instelinstructies voor schermlezers
======================================

Dit hoofdstuk bevat instructies voor het instellen van de 
populaire schermlezers en toegankelijkheidssoftware om Keynote 
GOLD Multimedia mee te gebruiken. Het is aan te bevelen deze 
instructies samen met de gebruikershandleiding van uw schermlezer 
of toegankelijkheidssoftware te gebruiken. Als er in dit hoofdstuk 
geen instructies voor uw schermlezer staan, zijn de instructies in 
de paragraaf 'Algemeen' voldoende. Of zie onze web site voor de 
laatste informatie over dit product (zie blz. 1 bovenaan voor de 
URL van onze web site). De schermlezers en 
toegankelijkheidssoftware die in dit hoofdstuk beschreven worden, 
zijn:

Algemeen
KEYSOFT
WINDOW-EYES 2.1
WINDOW-EYES 2.0
JFW 3.0
JFW 2.0
ASAW
AN OPEN BOOK
PROTALK
WINDOW BRIDGE


Belangrijke informatie voor toepassingen die de SSIL interface 
gebruiken

Als uw toepassing de SSIL interface gebruikt om toegang te 
krijgen tot Keynote synthesizers, moet u de meest recente versie 
van het Keynote SSIL stuurprogramma gebruiken. Controleer de datum 
van de KEYNOTE.DLL-kopie in uw schermlezerdirectory. Als het ouder 
is dan de KEYNOTE.DLL-kopie in de KEYNOTE directory van Keynote 
GOLD Multimedia diskette 1, moet u uw kopie aanvullen met recente 
gegevens. Als u eerder KEYNOTE.INI bewerkt hebt om het gedrag van 
uw synthesizer te veranderen, moet u eerst de naam veranderen van 
KEYNOTE.INI in KEYNOTE.OLD. Kopieer KEYNOTE.DLL, KEYNOTE.INI en 
READ.ME van Keynote GOLD Multimedia Diskette 1 naar uw 
schermlezerdirectory. Breng alle veranderingen die u in 
KEYNOTE.OLD aangebracht hebt, over naar de nieuwe versie van 
KEYNOTE.INI. Zie READ.ME voor meer informatie over het Keynote 
SSIL stuurprogramma. U kunt ook de meest recente versie van het 
Keynote SSIL stuurprogramma downloaden van onze web site (zie 
blz. 1 bovenaan voor de URL van onze web site).


Algemeen

  a) Installeer Keynote GOLD Multimedia zoals hierboven 
     beschreven.
  b) Als uw oorspronkelijke synthesizer een Keynote GOLD 
     VoiceCard, Keynote GOLD SA of Keynote GOLD PC is en u weet 
     dat uw schermlezer de SSIL interface gebruikt, moet u de 
     meest recente versie van het Keynote SSIL stuurprogramma 
     gebruiken zoals hierboven beschreven en uw computer opnieuw 
     starten. Als uw oorspronkelijke synthesizer een Keynote GOLD 
     VoiceCard is, haalt u deze er eerst uit voor u uw computer 
     weer opstart.
  c) Als uw oorspronkelijke synthesizer een Keynote GOLD VoiceCard 
     is en uw schermlezer gebruikt niet de SSIL interface, haalt 
     u alleen de VoiceCard er uit en start u uw computer opnieuw.
  d) Anders installeert u uw schermlezer opnieuw en bij de vraag 
     over de modus van de synthesizer selecteert u Keynote 
     Multimedia of Keynote VoiceCard. Of, als uw schermlezer de 
     SSIL interface gebruikt, gaat u in Keynote en voert u Keynote 
     GOLD Multimedia diskette 1 in.


Keysoft

In Windows 95

  a) Installeer Keynote GOLD Multimedia zoals hierboven 
     beschreven.
  b) Als uw oorspronkelijke synthesizer een Keynote GOLD VoiceCard 
     is, haalt u alleen de VoiceCard eruit en start u KeySoft 
     opnieuw.
  c) Als uw oorspronkelijke synthesizer een Keynote GOLD Sa, 
     Keynote GOLD PC of DECtalk synthesizer is, zoekt u de KeySoft 
     snelkoppeling in Windows bureaublad of de KS.EXE bestandsnaam 
     m.b.v. Windows Verkenner; klik met de rechterknop op de 
     snelkoppeling of de bestandsnaam en kies Eigenschappen. Kies 
     het programmablad en verander de opdrachtregel

	<Directory path>\KS.EXE 

in

	<Directory path>\KS.EXE S=V

Dan start u KeySoft opnieuw.

  d) Als u het niet prettig vindt Eigendommen van KS.EXE te 
     veranderen, kunt u ook KeySoft verwijderen en het opnieuw 
     installeren terwijl u Keynote GOLD Multimedia gebruikt. 
     Vergeet niet KeySoft eerst te verwijderen voor u het weer 
     installeert, want anders verliest u één van de 
     installeerinstellingen.

In Windows 3.1 of Windows 3.11

  a) Installeer Keynote Gold Multimedia zoals hierboven 
     beschreven.
  b) Als uw oorspronkelijke synthesizer een Keynote GOLD VoiceCard 
     is, haalt u alleen de VoiceCard eruit en start u KeySoft 
     opnieuw.
  c) Als uw oorspronkelijke synthesizer een Keynote GOLD SA, 
     Keynote GOLD PC of DECtalk synthesizer is, gebruikt u de PIF  
     Editor in de Hoofdgroep om KS.PIF te bewerken en S=V toe te 
     voegen aan de Optionele Parameters. KS.PIF ligt in de KEYNOTE 
     directory. Dan start u KeySoft opnieuw.
  d) Als u het niet prettig vindt KS.PIF te bewerken, kunt u ook 
     KeySoft verwijderen en het opnieuw installeren terwijl u 
     Keynote GOLD Multimedia gebruikt. Vergeet niet KeySoft eerst 
     te de-installeren voor u het weer installeert, want anders 
     verliest u één van de installeerinstellingen.


Window-Eyes 2.1

  a) Installeer Keynote Gold Multimedia zoals hierboven 
     beschreven.
  b) Als uw oorspronkelijke synthesizer een Keynote GOLD VoiceCard 
     is, haalt u alleen de VoiceCard eruit en start u Window-Eyes 
     opnieuw. Of u gaat door en stelt Window-Eyes in op het 
     gebruik van zijn Keynote Multimedia stuurprogramma, wat 
     misschien een beter respons geeft dan het gebruik van het 
     VoiceCard stuurprogramma.
  c) Als uw oorspronkelijke synthesizer een Keynote GOLD SA, 
     Keynote GOLD PC of iets anders is, gaat u in Window-Eyes 
     Configuratiescherm door Alt-Tab te gebruiken of Ctrl.-\ in 
     te drukken. Kies Selecteren Synthesizer van het Bestand menu. 
     U krijgt een lijst met alle synthesizers die met Window-Eyes 
     gebruikt kunnen worden. Wanneer u de Keynote Multimedia 
     synthesizer geselecteerd hebt en het dialoogvenster gesloten 
     hebt, schakelt Window-Eyes direct over naar het gebruik van 
     die synthesizer.


Window-Eyes 2.0

  a) Installeer Keynote Gold Multimedia zoals hierboven 
     beschreven.
  b) Als uw oorspronkelijke synthesizer een Keynote GOLD VoiceCard 
     is, haalt u alleen de VoiceCard eruit en start u Window-Eyes 
     opnieuw.
  c) Als uw oorspronkelijke synthesizer een Keynote GOLD SA, 
     Keynote GOLD PC of iets anders is, gebruikt u een 
     tekstbewerker zoals Notepad of WordPad om het WIN.EYES.INI
     bestand te bewerken in de WIN.EYES directory op de harde 
     schijf. Bovenin het bestand van het [driver] deel staat een 
     regel als: 

	driver name=c:\wineyes\wenotesa.dll

  Bewerk deze regel tot:

	driver  name=c:\wineyes\wekmm.dll

  Bewerk de regel die begint met driver path in hetzelfde deel 
  tot:

	driver path=c:\windows\system\

  Als er geen regel is die begint met driver path, voeg dan de 
  bovenste regel toe. Kopieer het stuurprogrammabestand WEKMM.DLL 
  van de WINEYES directory van Keynote GOLD Multimedia diskette 1 
  naar de WINEYESdirectory op de harde schijf.
  d) Start Window-Eyes opnieuw.
  e) Als u het niet prettig vindt WINEYES.INI te bewerken, kunt u 
     ook Window-Eyes opnieuw installeren en de VoiceCard 
     selecteren bij de vraag welke synthesizer u wil gebruiken.


JFW 3.0

  a) Installeer Keynote GOLD Multimedia zoals hierboven 
     beschreven.
  b) Als uw oorspronkelijke synthesizer een Keynote GOLD 
     VoiceCard, Keynote GOLD SA of Keynote GOLD PC is en u wil 
     doorgaan met het gebruik van de SSIL interface voor Keynote 
     GOLD Multimedia, moet u de meest recente versie van het 
     Keynote SSIL stuurprogramma gebruiken zoals hierboven 
     beschreven en JFW 3.0 opnieuw opstarten. Als uw 
     oorspronkelijke synthesizer een Keynote GOLD VoiceCard is, 
     moet u deze eruit halen voor u JFW 3.0 weer opstart. Of u 
     gaat door en stelt JFW 3.0 in op het gebruik van zijn Keynote 
     Multimedia software stuurprogramma, wat misschien een beter 
     respons geeft dan het gebruik van het SSIL stuurprogramma en 
     waarbij u vanuit JFW 3.0 kunt overschakelen van de ene 
     synthesizer naar de andere.
  c) Om uw oorspronkelijke synthesizerinstellingen te behouden en 
     vanuit JFW 3.0 van de ene synthesizer naar de andere te 
     kunnen overschakelen, kunt u Keynote GOLD Multimedia als uw 
     standaard synthesizer installeren en uw oorspronkelijke 
     synthesizer als tweede. Om dit te doen, moet u JFW 3.0 
     opnieuw installeren. Bij de vraag welk type installatie u 
     wil, kiest u Eigen Installatie. Dan wordt u gevraagd maximaal 
     drie synthesizers te kiezen. Kies Keynote Multimedia software 
     eerst, dan uw oorspronkelijke synthesizer als tweede. Als uw 
     oorspronkelijke synthesizer een Keynote SA, PC of VoiceCard 
     is, moet u ook een verandering aanbrengen in KEYNOTE.INI in 
     de JFW30directory. U moet de meest recente versie van het 
     Keynote SSIL stuurprogramma gebruiken zoals hierboven 
     beschreven. In het [SSIL] deel van KEYNOTE.INI voegt u 
     respectievelijk de regel SynthType=GoldPC, SynthType=GoldSA 
     of SynthType=GoldVC toe. Om van de ene synthesizer naar de 
     andere over te schakelen in JFW 3.0, drukt u INS+J in om het 
     JAWSvenster te openen en kiest u de Veranderen Synthesizer 
     optie van het Taal menu. Selecteer Keynote Multimedia 
     software. JFW 3.0 gaat deze synthesizer meteen gebruiken. U 
     moet misschien ook Globaal van het Stemmen menu kiezen om de 
     spraakeigenschappen van de synthesizer aan te passen.
  d) Als u JFW 3.0 manueel wil instellen om Keynote GOLD 
     Multimedia als uw standaard synthesizer te gebruiken, 
     gebruikt u een tekstbewerker als Notepad of WordPad om 
     JFW.INI in de JFW30directory te bewerken. Dit bestand heeft 
     een deel dat [Synthesizers] heet en er ongeveer zo uitziet:

       [Synthesizers]
       Synth1Name=keynote
       Synth1LongName=Keynote
       Synth1Port=UNKNOWNUNKNOWN
       Synth1Driver=SSIL

     Verander de 1 in deze regels in 2 en voeg de volgende vier 
     regels toe:

       Synth1Name=kngmm
       Synth1LongName=Keynote Multi Media Software
       Synth1Port=UNKNOWNUNKNOWN
       Synth1Driver=kngmm

     Als u al een tweede synthesizer ingesteld hebt, verandert u 
     de 1 in de regels die uw originele synthesizer beschrijven in 
     3 om uw oorspronkelijke synthesizer als uw derde in te 
     stellen. Als uw oorspronkelijke synthesizer een Keynote SA. 
     PC of VoiceCard is, moet u ook een verandering aanbrengen in 
     KEYNOTE.INI in de JFW30 directory. U moet de meest recente 
     versie van het Keynote SSIL stuurprogramma gebruiken zoals 
     hierboven beschreven. In het [SSIL] deel van KEYNOTE.INI 
     voegt u respectievelijk de regel SynthType=GoldPC, 
     SynthType=GoldSA of SynthType=GoldVC toe. Start JFW 3.0 
     opnieuw en Keynote Multimedia software is nu beschikbaar door 
     de Veranderen Synthesizer optie van het Taal menu te kiezen.

  e) Daar er steeds verbeteringen aangebracht worden in het 
     Keynote Multimedia software stuurprogramma, kan de versie op 
     uw JFW 3.0 installatiediskettes verouderd zijn. Verder hebben 
     de versies van voor 3.00.82 slechts één van de twee 
     stuurprogrammabestanden die nodig zijn voor de oude versies 
     van de Keynote GOLD Multimedia software stuurprogramma 
     (latere versies hebben slechts één bestand nodig). Controleer 
     of u de meest recente versie van het Keynote Multimedia 
     software stuurprogramma hebt door de datum in het KNGMM.JLS 
     bestand in de JFW30 directory op Keynote GOLD Multimedia 
     diskette 1 te vergelijken met de datum in het KNGMM.JLS 
     bestand in de JFW30 directory op de harde schijf. Als de 
     kopie van KNGMM.JLS op de Keynote GOLD Multimedia diskette 
     1 recenter is dan de kopie op de harde schijf, kopieer dan 
     dit bestand naar de JFW30directory op de harde schijf. U 
     kunt de meest recente versie van KNGMM.JLS ook downloaden 
     van onze web site (zie blz. 1 bovenaan voor de URL van onze 
     web site).
  f) Versies van JFW 3.0 van voor 3.00.82 hebben de verkeerde 
     versie van KEYNOTE.INI (het controlbestand voor het Keynote 
     GOLD SSIL stuurprogramma. Als u de SSIL interface wil 
     gebruiken met een versie van JFW 3.0 van voor 3.00.82, moet 
     u KEYNOTE.INI van de KEYNOTE directory van de Keynote GOLD 
     Multimedia diskette 1 kopiëren naar de JFW30 directory op de 
     harde schijf. Verder moet u de meest recente versie van het 
     Keynote SSIL stuurprogramma gebruiken zoals hierboven 
     beschreven.


JFW 2.0

  a) Installeer Keynote GOLD Multimedia zoals hierboven 
     beschreven.
  b) Als uw oorspronkelijke synthesizer een Keynote GOLD 
     VoiceCard, Keynote GOLD SA of Keynote GOLD PC is, moet u de 
     meest recente versie van het Keynote SSIL stuurprogramma 
     gebruiken zoals hierboven beschreven en JFW 2.0 opnieuw 
     opstarten. Als uw oorspronkelijke synthesizer een Keynote 
     GOLD VoiceCard is, haalt u deze eruit voor u JFW 2.0 opnieuw 
     opstart.
  c) Of installeer JFW 2.0 opnieuw en vul Keynote in bij de vraag 
     naar het soort synthesizer.
     Opgelet: JFW 2.0 installeert de versie van het Keynote SSIL 
     stuurprogramma die er was toen uw kopie van JFW 2.0 uitkwam, 
     maar u moet de meest recente versie van het Keynote SSIL 
     stuurprogramma gebruiken zoals hierboven beschreven.


ASAW

  a) Installeer Keynote GOLD Multimedia zoals hierboven 
     beschreven.
  b) Als uw oorspronkelijke synthesizer een Keynote GOLD 
     VoiceCard, Keynote GOLD SA of Keynote GOLD PC is, moet u de 
     meest recente versie van het Keynote SSIL stuurprogramma 
     gebruiken zoals hierboven beschreven en ASAW opnieuw 
     opstarten. Als uw oorspronkelijke synthesizer een Keynote 
     GOLD VoiceCard is, haalt u deze eruit voor u ASAW opnieuw 
     opstart.
  c) Of installeer ASAW opnieuw en vul Keynote in bij de vraag 
     naar het soort synthesizer. Of installeer ASAW opnieuw met 
     Keynote in de opdrachtregel, d.w.z. SETUP KEYNOTE.
     Opgelet: ASAW installeert de versie van het Keynote SSIL 
     stuurprogramma dat er was toen uw kopie van ASAW uitkwam, 
     maar u moet de meest recente versie van het Keynote SSIL 
     stuurprogramma gebruiken zoals hierboven beschreven.


An Open Book

  a) Installeer Keynote GOLD Multimedia zoals hierboven 
     beschreven.
  b) Als uw oorspronkelijke synthesizer een Keynote GOLD 
     VoiceCard, Keynote GOLD SA of Keynote GOLD PC is, moet u de 
     meest recente versie van het Keynote SSIL stuurprogramma 
     gebruiken zoals hierboven beschreven en An Open Book opnieuw 
     opstarten. Als uw oorspronkelijke synthesizer een Keynote 
     GOLD VoiceCard is, haalt u deze eruit voor u An Open Book 
     opnieuw opstart.
  c) Of installeer An Open Book opnieuw en vul Keynote in bij de 
     vraag naar het soort synthesizer.
     Opgelet: An Open Book installeert de versie van het Keynote 
     SSIL stuurprogramma dat er was toen uw kopie van An Open Book 
     uitkwam, maar u moet de meest recente versie van het Keynote 
     SSIL stuurprogramma gebruiken zoals hierboven beschreven. 
     Als An Open Book u vraagt uw synthesizer stuurprogramma 
     diskette in te voeren, wanneer u Keynote selecteert, voert u 
     Keynote GOLD Multimedia diskette 1 in.
  d) Als uw An Open Book de 3.0 of 3.5 versie is en u hebt hem net 
     opnieuw geïnstalleerd, kopieert u het KEYNOTE.INI bestand 
     van de basisdirectory van Keynote GOLD Multimedia diskette 1 
     naar de Windows directory; hierdoor vervangt u de KEYNOTE.INI 
     die er al is.


Protalk

  a) Installeer Keynote GOLD Multimedia zoals hierboven 
     beschreven.
  b) Als uw oorspronkelijke synthesizer een Keynote GOLD 
     VoiceCard is, haalt u de VoiceCard eruit en start u Protalk 
     opnieuw.
  c) Als uw oorspronkelijke sythesizer een Keynote GOLD SA, 
     Keynote GOLD PC of iets anders is, installeert u Protalk 
     opnieuw en selecteert Keynote VoiceCard of Keynote 
     Multimedia bij de vraag welke synthesizer u wil gebruiken.


Window Bridge

  a) Installeer Keynote GOLD Multimedia zoals hierboven 
     beschreven.
  b) Als uw oorspronkelijke synthesizer een Keynote GOLD 
     VoiceCard is, haalt u de VoiceCard eruit en start u Window 
     Bridge opnieuw.
  c) Als uw oorspronkelijke sythesizer een Keynote GOLD SA, 
     Keynote GOLD PC of iets anders is, moet u Window Bridge 
     opnieuw installeren. Start uw computer opnieuw op in MS-DOS 
     modus. Installeer Windows Bridge opnieuw met de opdracht 
     INSTALL 0 VC95. Dan start u uw computer opnieuw.



5. Hoe kunt u bestellen
=======================

U kunt uw kopie van Keynote GOLD Multimedia bij één van de 
volgende geautoriseerde distributeurs kopen:


AUSTRALIA

Pulse Data Australia
+61 2 9891 1300
ahk@pulsedata.com.au


BELGIUM

Access Systems International Limited
+32 22 306 917
72262.3642@compuserve.com


CANADA

Pulse Data International Canada
+1 514 738 1677
pdic@cam.org


FRANCE

Baum France
+33 1 69 829 595
Baum_France@compuserve.com


GERMANY

OMNI PC Systemintegration GmbH
+49 7531 690 461
info@omnipc.de

K.I.S.S. GmbH
+49 6421 21597
support@kiss2enable.com

Baum Elektronik GmbH
+49 6223 49 090
info@baum.de


ITALY

SubVision s.r.l.
+39 279 9341
subvisio@tin.it


NEW ZEALAND

Pulse Data International Limited
+64 3 384 4555
enquiries@pulsedata.com


SWITZERLAND

Accesstech AG
+41 41 227 4127
accesstech@access.ch


THE NETHERLANDS

Kompagne BV
+31 30 287 05 64
info@kompagne.nl

ALVA bv
+31 26 384 1384
info@alva-bv.nl


UNITED KINGDOM

Pulse Data International (UK) Ltd
+44 1933 626 000
Sales_pdiuk@compuserve.com


USA

Pulse Data International Inc.
+1 770 732 8439
pdi_inc@compuserve.com

Telesensory Corporation
+1 800 286 8484

Henter-Joyce Inc.
+1 800 336 5658

GW Micro
+1 219 489 3671
support@gwmicro.com

Micro Talk
+1 903 792 2570
larry@screenaccess.com

Humanware Inc.
+1 800 722 3393
info@humanware.com

Artic Technologies
+1 248 588 7370


Als u zelf een geautoriseerd distributeur voor Keynote GOLD 
Multimedia wil worden, neemt u contact op met Pulse Data 
International, fax +64 3 384 4933, e-mail adres 
SALES@PULSEDATA.COM 



6. Taalkeuze
============

Dit hoofdstuk geldt alleen voor de meertalige versie van Keynote 
GOLD Multimedia.

Tijdens de installatie van Keynote GOLD Multimedia komt de 
standaard taal overeen met uw Windows taal. U kunt dit veranderen 
in één van de andere zes talen.

Om de standaard taal van Keynote GOLD Multimedia te veranderen, 
bewerkt u het KEYNOTE.INI bestand in de Windowsdirectory, 
gewoonlijk C:\WINDOWS. D.m.v. een tekstbewerker zoals Notepad 
zoekt u het deel met de kop "[All]"en in dit deel zoekt u de regel 
die begint met "Standard language=". Verander de taal aan het 
einde van deze regel in de standaard taal die u wenst. Controleer 
dan of deze taal ook in de regel die begint met "Languages=" 
genoemd wordt. Opmerkingenregels (beginnen met ";") in KEYNOTE.INI 
hebben een lijst van de beschikbare talen.

De bestanden van alle zes Keynote GOLD talen worden tijdens de 
installatie naar de harde schijf gekopieerd, maar u kunt kiezen 
welke in het geheugen geladen worden. Door ongewenste talen niet 
in het geheugen te laden, kunt u het gebruik van geheugen 
reduceren en hoeft u geen lijst met ongewenste talen door te nemen 
als u de taal in de toegankelijkheidsprogramma's verandert.

Om de talen die Keynote GOLD Multimedia in het geheugen laadt te 
veranderen, bewerkt u het KEYNOTE.INI bestand in de Windows 
directory m.b.v. een tekstbewerker zoals Notepad. Zoek het deel 
met de kop "[All]"en zoek in dit deel de regel die begint met 
"Languages=". Na "=" in deze regel volgt een lijst met talen. 
Verwijder talen van deze lijst, of voeg er talen aan toe totdat 
alleen dié talen op de lijst staan die u in het geheugen wil 
hebben. Opmerkingenregels (beginnen met ";") in KEYNOTE.INI hebben 
een lijst van de beschikbare talen.



7. Hoe kunt u op dit product reageren?
======================================

Als u opmerkingen of vragen over dit opwindende nieuwe product 
hebt, horen we heel graag van u!

Zend uw e-mail naar feedback@pulsedata.com 



8. Uw softwareversie en serienummer controleren
===============================================

Als u hulp van uw leverancier nodig hebt bij Keynote GOLD 
Multimedia, moet u hem het versienummer en serienummer opgeven. 
Ook als u op het product wil reageren of een bug wil melden, moet 
u deze informatie opgeven. 

Om deze informatie te verkrijgen, gebruikt u het Keynote GOLD 
Multimedia laadprogramma, C:\WINDOWS\SYSTEM\KNGMML.EXE. Dit geeft 
een dialoogvenster waarop het versienummer en serienummer van 
Keynote GOLD Multimedia staan. Om deze informatie hardop te horen 
klikt u op de "Spreken"knop. Om het dialoogvenster te 
minimaliseren klikt u op de "Ok"knop. Om het dialoogvenster te 
verbergen zodat het niet op de takenbalk verschijnt of als u 
Alt-Tab indrukt, klikt u op de "verbergen"knop. Om Keynote Gold 
Multimedia te unloaden, klikt u op de "unload"knop, dan klikt u 
op "Ja" in het waarschuwingsvenster dat verschijnt. Waarschuwing. 
Als u via unload Keynote GOLD Multimedia verwijdert, zal de 
spraak onbruikbaar zijn tot u Keynote GOLD Multimedia opnieuw 
laadt door C:\WINDOWS\SYSTEM\KNGMML.EXE weer te gebruiken.



9. Keynote GOLD Multimedia verwijderen
======================================

Er is een programma op de Keynote GOLD Multimedia 
installatiediskette om Keynote Gold te de-installeren, zodat u 
Keynote GOLD Multimedia eenvoudig kunt verwijderen om naar een 
andere computer over te brengen.

Keynote GOLD Multimedia verwijderen uit Windows 95:

  a) Voer de Keynote GOLD Multimedia diskette in het 
     diskettestation A:.
  b) Klik op Start, dan op Uitvoeren
  c) Typ in het Uitvoeren dialoogvenster : A:UNINSTALL en klik op 
     OK. Als het welkomstscherm verschijnt, drukt u op U om te 
     verwijderen.
  d) Als u uw Keynote GOLD Multimedia diskette kwijt bent of om 
     een andere reden Keynote GOLD Multimedia manueel wil 
     verwijderen, moet u een tekstbewerker als Notepad of WordPad 
     gebruiken om WIN.INI in de Windowsdirectory te bewerken en 
     KNGMML.EXE uit de load= regel van het [Windows] deel te 
     verwijderen. Start Windows opnieuw en verwijder d.m.v. 
     Windows Verkenner de volgende bestanden uit de Windows 
     Systeem directory als ze er staan: KNGMM.DLL, KNGMML.EXE, 
     VKNGMMD.386, VKNGMMD.VXD, KGMTTS.DLL, KGMENG.DLL, KGMDUT.DLL, 
     KGMFRN.DLL, KGMGRM.DLL, KGMITL.DLL, and KGMSPN.DLL. Als 
     Windows meedeelt dat sommige van deze bestanden in gebruik 
     zijn, moet u waarschijnlijk uw computer opnieuw starten in 
     MS-DOS om de bestanden te verwijderen.
     Belangrijk: Als u Keynote GOLD Multimedia manueel verwijdert, 
     wordt de autorisatiesleutel niet teruggeplaatst op de 
     installatiediskette.

Keynote GOLD Multimedia uit Windows 3.1 of Windows 3.11 
verwijderen:

  a) Voer de Keynote GOLD Multimedia diskette in diskettestation 
     A:.
  b) Kies Uitvoeren van het Bestand menu in Windows Programma 
     Manager.
  c) Typ in het Uitvoeren dialoogvenster : A:UNINSTALL en klik op 
     OK. Als het welkomstscherm verschijnt, drukt u op U om te 
     verwijderen.
  d) Als u uw Keynote GOLD Multimedia diskette kwijt bent of om 
     een andere reden Keynote GOLD Multimedia manueel wil 
     verwijderen, moet u een tekstbewerker als Notepad gebruiken 
     om WIN.INI in de Windowsdirectory te bewerken en KNGMML.EXE 
     uit de load= regel van het [windows]deel te verwijderen. 
     Bewerk ook SYSTEM.INI in de Windowsdirectory en verwijder de 
     regel device=VKNGMMD.386 van het [386enh]deel. Start Windows 
     opnieuw en d.m.v. Windows Bestandsbeheer verwijdert u de 
     volgende bestanden uit de Windows Systeem directory als ze 
     er liggen: KNGMM.DLL, KNGMML.EXE, VKNGMMD.386, VKNGMMD.VXD, 
     KGMTTS.DLL, KGMENG.DLL, KGMDUT.DLL, KGMFRN.DLL, KGMGRM.DLL, 
     KGMITL.DLL, and KGMSPN.DLL. Als Windows meedeelt dat sommige 
     van deze bestanden in gebruik zijn, moet u waarschijnlijk uw 
     computer opnieuw starten in MS-DOS om de bestanden te 
     verwijderen.
     Belangrijk: Als u Keynote GOLD Multimedia manueel verwijdert, 
     wordt de autorisatiesleutel niet teruggeplaatst op de 
     installatiediskette.
  e) Optioneel: Als u het Windows opstartgeluid weer wil 
     instellen, kiest u Configuratiescherm in de Hoofdgroep. Kies 
     het Geluidprogramma en stel het gewenste Windows 
     opstartgeluid (gewoonlijk chimes.wav) in.



10. Licentie overeenkomst en copyright
======================================

Licentie overeenkomst

Door de software te installeren bevestigt u dat u deze 
overeenkomst gelezen en begrepen hebt en dat u instemt gebonden 
te zijn aan de plichten en voorwaarden. Als u de plichten en 
voorwaarden van deze overeenkomst niet nakomt, wordt uw licentie 
automatisch beëindigd.

Pulse Data International Limited verleent u een niet-exclusieve 
licentie om de Keynote GOLD Software Speech demonstratieversie 
gratis te gebruiken tot de vervaldatum 31 augustus 1998. U hebt 
ook toestemming deze demonstratie Software voor uzelf of anderen 
te kopiëren, mits die kopieën alles van de oorspronkelijke 
Software documentatie bevatten, incl. deze licentie overeenkomst. 

Niets van deze software mag worden veranderd, vertaald, reverse 
engineered, gedecompileerd of gedemonteerd en er mag geen product 
dat afgeleid is van deze software gemaakt worden zonder de 
schriftelijke toestemming van Pulse Data International Limited. 
U mag de software niet huren, leasen, aandeelbelangen verlenen 
aan of op andere manieren rechten van de software overdragen. Als 
deze software een herziene uitgave is van een ander product, mag 
het alleen samen met dat herziene product gebruikt worden.

Deze software wordt geleverd op een "zoals het is" basis zonder 
enige uitdrukkelijke of geïmpliceerde garantie. Het medium echter 
waarop deze software wordt geleverd, is gegarandeerd vrij van 
gebreken bij normaal gebruik voor een periode van negentig dagen 
na ontvangst. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige directe, 
indirecte, onvoorziene, speciale of bijkomende schade aan u, 
enig ander persoon of entiteit.

Deze overeenkomst valt onder de wetten van het land waar de 
software is verkocht.


Copyright

Copyright (c) 1990-1998 Pulse Data International Limited, 
Christchurch, New Zealand.
Text-to-Speech copyright (c) 1997 Lernout & Hauspie Speech 
Products, Burlington, MA, USA.



11. Bekende problemen en de oplossingen
=======================================

Zoals alle software heeft Keynote GOLD Multimedia een paar bugs 
die niet meer op tijd voor de huidige uitgave konden worden 
opgelost. We gaan door met het oplossen van de bugs en wanneer 
beschikbaar, worden de herzieningen waardoor de bugs opgelost 
worden op onze web site geplaatst, die u dan kunt downloaden 
(zie bovenaan blz. 1 voor de URL van onze web site).

Dit hoofdstuk zet mogelijke problemen en de oplossingen onder de 
volgende opschriften op een rij:

Keynote GOLD Multimedia installeren en verwijderen
Windows of Windowsprogramma's opstarten en stoppen
Keynote GOLD Multimedia en Jaws for Windows
Keynote GOLD Multimedia algemeen
Keynote GOLD Multimedia en DOSprogramma's


Keynote GOLD Multimedia installeren en verwijderen

Probleem. De installatie procedure blijft hangen als het 
diskettestation in gebruik genomen wordt en wanneer de computer 
opnieuw opgestart wordt, verschijnt er een foutboodschap: 
"Program is not authorized to run from this drive."
Oorzaak. Op een paar nieuwe PC modellen blijft het Keynote GOLD 
Multimedia installeerprogramma hangen wanneer de 
autorisatiesleutel van de diskette gelezen wordt als het in 
Windows 95 gebruikt wordt.
Oplossing. Als u dit al niet gedaan hebt, gebruikt u het Keynote 
GOLD Multimedia installeerprogramma waarbij u Installeren kiest. 
Als het installatieproces blijft hangen, start u Windows opnieuw 
in de Alleen DOS modus of u start uw computer opnieuw vanuit een 
MS-DOS opstartdiskette. Dan gebruikt u het EVMOVE. EXE programma 
van Keynote GOLD Multimedia diskette 1 om manueel een 
autorisatiesleutel van het diskettestation naar de basisdirectory 
op de harde schijf waar Windows is geïnstalleerd (gewoonlijk 
station C:) te verplaatsen. Voer bv. De opdracht 
	A:\EVMOVE A: C:\ 
in. Typ dan J van Ja wanneer u om bevestiging gevraagd wordt. 
Wanneer de MS-DOS opdrachtvraag terug is, start u uw computer 
opnieuw. Keynote GOLD Multimedia zou nu normaal moeten laden en 
werken.

Probleem. De installatie procedure stopt en zegt 
"Installatiefout. Druk op Enter om door te gaan".
Oorzaak. Er is niet genoeg ruimte op de Keynote GOLD Multimedia 
installatiediskettes om uitgesproken foutboodschappen op te slaan 
voor bepaalde fouten. Inplaats daarvan spreekt het 
installeerprogramma een algemene foutboodschap uit en verschijnt 
er een volledige schriftelijke foutboodschap in een dialoogvenster 
op het scherm.
Oplossing. Gebruik, indien mogelijk, uw schermlezer om de 
volledige foutboodschap voor te lezen. Of vraag iemand de 
foutboodschap aan u voor te lezen. Het beschrijft de fout en 
vertelt u waarschijnlijk hoe u de fout moet oplossen.

Probleem. De installatie procedure gaat eruit zonder Windows 
opnieuw op te starten en Keynote GOLD Multimedia laadt niet meer 
automatisch verder aan het einde van het installeerprogramma.
Oorzaak. Er zijn verscheidene redenen waarom het Keynote GOLD 
Multimedia installeerprogramma niet in staat is Windows opnieuw 
te starten, bv. als een ander programma niet gesloten wil worden.
Oplossing. Sluit Windows manueel af en start het opnieuw. Keynote 
GOLD zou nu normaal moeten laden en werken.

Probleem. De installatie procedure start de computer opnieuw en 
de computer gebruikt het diskettestation en blijft hangen.
Oorzaak. Op sommige computers start de installatieprocedure de 
computer opnieuw inplaats van alleen Windows zoals hij zou moeten 
doen. In dat geval probeert de computer vanuit de Keynote GOLD 
Multimedia diskette op te starten die geen opstartdiskette is.
Oplossing. Haal de diskette uit het diskettestation, druk op de 
spatiebalk of op Enter en de computer zou nu normaal opnieuw 
moeten starten.

Probleem. De verwijderen procedure verwijdert Keynote GOLD 
Multimedia niet uit de computer.
Oorzaak. Onder bepaalde omstandigheden kan het 
verwijderenprogramma de Keynote GOLD multimediabestanden niet uit 
de Windows Systeem directory verwijderen (bv. als de bestanden 
schrijf-beschermd zijn). Een schermlezer dat ingesteld is om 
Keynote GOLD Multimedia te laden kan dat dan nog steeds doen als 
Windows opnieuw gestart wordt.
Oplossing. Verwijder de Keynote GOLD Multimedia bestanden manueel 
zoals beschreven in hoofdstuk 9 van dit Lees me bestand, "Keynote 
GOLD Multimedia verwijderen".


Windows of Windowsprogramma's opstarten en stoppen

Probleem. Het Windows 95 opstartprogramma stopt bij het Windows 95 
of netwerk registratievenster zodat de gebruiker een 
gebruikersnaam kan invoeren, maar er is nog geen spraak 
beschikbaar. De schermlezer is JFW 3.0.
Oorzaak. Dit gebeurt omdat er een interactie is tussen Windows, 
Keynote GOLD Multimedia en JFW 3.0 en JFW ingesteld is om eerst 
te starten.
Oplossing. Laat JFW 3.0 niet eerst opstarten. Stel inplaats 
daarvan een sneltoets in om JFW te starten nadat Windows opgestart 
is. 

Probleem. Het lukt niet Keynote GOLD Multimedia in Windows 3.1 of 
3.11 te laden; er verschijnt een foutboodschap met de tekst 
"Failure opening sound playback. Cannot open sound playback 
device....".Er kunnen ook "Insufficient memory to run this 
application" foutboodschappen verschijnen.
Oorzaak. Als het Windows opstartgeluid ingeschakeld is in Windows 
3.1 of 3.11 ontstaat er een conflict voor de geluidskaart waardoor 
Keynote GOLD Multimedia niet kan laden.
Oplossing. Schakel het Windows opstartgeluid uit. U kunt dit 
automatisch doen door Keynote GOLD Multimedia opnieuw te 
installeren of manueel door Geluid te kiezen van het 
Configuratiescherm en het Windows Startgeluid bestand met <geen> 
in te stellen.

Probleem. Keynote GOLD Multimedia loopt soms vast wanneer Windows 
afgesloten wordt.
Oorzaak. Als Keynote GOLD Multimedia afgesloten wordt terwijl een 
ander programma (meestal een schermlezer) de tekst nog aan het 
zenden is om hardop uitgesproken te worden, kan het vastlopen. 
Dit kan gebeuren bij het afsluiten van Windows, afhangende van de 
volgorde waarin Windows programma's sluit.
Oplossing. Meteen nadat u OK gekozen hebt in het Windows afsluiten 
dialoogvenster drukt u op de schermlezer's Spraak-Uit of 
Stiltetoets om de spraak te stoppen.


Keynote GOLD Multimedia en Jaws for Windows

Probleem. Na installatie van JFW 3.00.75 om met Keynote GOLD 
Multimedia te gebruiken (en "Keynote Multimedia Software" is 
gekozen tijdens het installeren), vindt JFW Keynote GOLD 
Multimedia niet en laadt niet.
Oorzaak. De JFW 3.00.75 uitgave is onvolledig voor Keynote GOLD 
Multimedia.
Oplossing. Kopieer het KNGMM.JLS bestand van de \JFW3directory van 
Keynote GOLD Multimedia diskette 1 naar de JFW directory 
(gewoonlijk C:\JFW30) en start JFW opnieuw. Of waardeer JFW op 
naar de 3.00.83 versie of later.

Probleem. Na installatie van JFW 3.00.75 om met Keynote GOLD 
Multimedia te gebruiken (en "Keynote Multimedia Software" is 
gekozen tijdens het installeren), vindt JFW Keynote GOLD 
Multimedia niet en laadt niet.
Oorzaak. De JFW 3.00.75 uitgave heeft een onjuist INI bestand 
voor het Keynote SSIL stuurprogramma.
Oplossing. Kopieer KEYNOTE.DLL en KEYNOTE.INI van de 
\KEYNOTEdirectory van Keynote GOLD Multimedia diskette 1 naar de 
JFW directory (gewoonlijk C:\JFW30) en start JFW opnieuw. Of 
waardeer JFW op naar de 3.00.83 versie of later.

Probleem. JFW start in een andere taal op dan de Keynote GOLD 
Multimedia standaardtaal.
Oorzaak: Deze bug zit in de JFW 3.00.90 en 3.00.92 betas. Elke 
keer als er een verandering aangebracht wordt in het JFW Stemmen 
menu wordt de laatst ingestelde taal voor de stem die veranderd 
is, opgeslagen in JFW's standaard configuratiebestand. Daarna 
selecteert JFW die taal voor die stem wanneer hij opstart.
Oplossing. Kies Synthesizer Taal van het JFW Talen menu en 
selecteer de taal waarin JFW moet opstarten. Kies dan Globaal van 
het Stemmen menu en breng een verandering aan. Hierdoor wordt 
JFW's opstarttalen opgewaardeerd naar de ingestelde taal.

Probleem. De "Harde" en "Zachte" stemmen maken vreemde geluiden, 
behalve in het Engels.
Oorzaak. Deze alternatieve stemmen zijn alleen aan de Engelse 
versie toegevoegd.
Oplossing. Selecteer "Harde" en "Zachte" stemmen alleen in het 
Engels.

Probleem. Wanneer JFW 3 gebruikt wordt om het scherm voor te 
lezen in een DOS venster op een Toshiba laptop, gedragen de 
pijltoetsen zich alsof de Shifttoets ingedrukt is, d.w.z. zij 
geven cijfers inplaats van dat ze de cursor verplaatsen.
Oorzaak. Dit schijnt een bug in JFW te zijn.
Oplossing. Houd de Shifttoets ingedrukt wanneer u de pijltoetsen 
gebruikt.

Probleem. Tijdens het voorlezen in Eudora Pro met JFW 3.0 
ononderbroken lezen (Insert + Omlaagpijl) komt de spraak soms met 
horten en stoten en pakt de tekst dan enkele regels of paragrafen 
verder weer op.

Probleem. Als er een woord gespeld wordt met de JFW 2.0 Spellen 
Woordtoets, ontstaan er soms pauzes van enkele seconden tussen het 
uitspreken van de letters.
Oorzaak. Dit is een bug in JFW 2.0 die geldt voor SSIL 
synthesizers. Dit is opgelost in JFW 3.0.


Keynote GOLD Multimedia algemeen

Probleem. De spraak is zacht vergeleken bij andere multimedia 
geluiden.
Oorzaak. Dit kan voorkomen als u een oude Keynote SSIL 
stuurprogramma versie hebt. Versies voor de 1.3.3 (28 juli 1997) 
beschouwen Keynote GOLD Multimedia als de Stemkaart en stellen 
het beginvolume in op onder het maximum.
Oplossing. Stel het spraakvolume in op maximum in uw 
toegankelijkheidsprogramma's of kopieer KEYNOTE.DLL en KEYNOTE.INI 
van de \KEYNOTEdirectory op Keynote GOLD Multimedia diskette 1 
naar de directory waar uw KEYNOTE.DLL nu is geïnstalleerd en 
start Windows opnieuw.

Probleem. U hoort klikkende geluiden als de spraak wordt 
uitgeschakeld d.m.v. de "Stilte"- of "Uit"toets of bij elke 
toetsaanslag terwijl u typt.
Oorzaak. Wij denken dat de klikkende gluiden veroorzaakt worden 
door de Windows waveform stuurprogramma's.
Oplossing. Tot nu niet gevonden.

Probleem. De demonstratieversie van Keynote GOLD Multimedia kan 
onderbroken worden zonder dat de gebruiker eerst gewaarschuwd 
wordt als de gebruiker niet bij de computer is wanneer de 
evaluatieperiode van vijftien minuten is verstreken.
Oplossing. Onthoud dat dit kan gebeuren en dat Windows opnieuw 
gestart moet worden om met de evaluatie door te gaan.

Probleem. De installatie van An Open Book versie 3 verwijdert de 
instellingen van Keynote GOLD Multimedia in KEYNOTE.INI in de 
Windows directory.
Oorzaak. De An Open Book versies 3.0 en 3.5 installeerprogramma's 
kopiëren de INI bestanden voor SSIL stuurprogramma's naar zowel de 
toepassingendirectory als de Windowsdirectory. Daar Keynote GOLD 
Multimedia en het Keynote SSIL stuurprogramma een gewoon 
INIbestand gebruiken, heft het An Open Book installatieprogramma 
het Keynote GOLD Multimedia INI bestand op.
Oplossing. Kopieer KEYNOTE.INI van de basisdirectory van Keynote 
GOLD Multimedia diskette 1 naar de Windowsdirectory (gewoonlijk 
C:\WINDOWS) of installeer Keynote GOLD Multimedia opnieuw. Dit 
kost u geen extra autorisatiesleutel.

Probleem. De spraak blijft hangen en herhaalt snel. Op de Toshiba 
Satellite Pro 400CDT laptop computers gebeurt dit elke keer 
wanneer het diskettestation in gebruik genomen wordt terwijl de 
computer aan het spreken is.
Oorzaak. Dit is het klassieke voorbeeld van een conflict tussen 
hulpmiddelen waarbij de geluidshardware van de computer 
betrokken is. Het geldt voor alle multimedia waveform playback, 
niet alleen voor Keynote GOLD Multimedia.
Oplossing. Controleer of er een conflict is in de IRQ of DMA 
kanalen tussen de hardware en het stuurprogramma software die in 
de computer geïnstalleerd is. Bij de Toshiba 400CDT is er geen 
duidelijk conflict tussen hulpmiddelen ontdekt en er is nog geen 
oplossing bekend, behalve er voor te zorgen dat de computer niet 
aan het spreken is wanneer het diskettestation in gebruik wordt 
genomen.


Keynote GOLD Multimedia en DOS programma's

Probleem. KeySoft reageert soms niet meer op toetsaanslagen, maar 
na een paar verdere toetsaanslagen ineens weer wel waarbij hij 
alsnog de gemiste aanslagen opneemt.
Oplossing. Het probleem wordt geminimaliseerd als KeySoft wordt 
gebruikt in de hele schermmodus in Windows 95 of in een DOS 
Window in Windows 3.1 of Windows 3.11.

Probleem. De computer blokkeert of start opnieuw wanneer u een 
DOS schermlezer (bv. Vocal Eyes, Slimware Window Bridge) gebruikt 
in een DOS Window.
Oorzaak. Keynote GOLD Multimedia werkt tot nu toe niet stabiel 
met DOS schermlezers, maar het werkt goed met Slimware Window 
Bridge in Windows programma's en de Windows desktop en met op 
Windows gebaseerde schermlezers in DOS Windows.

Probleem. Bij MasterTouch slaat de computer bij het in- en uitgaan 
van Windows of bij het indrukken van ALT-TAB om naar Windows te 
gaan soms op slot. Het gedrag van MasterTouch is soms instabiel.
Oplossing. We raden u af MasterTouch te gebruiken met Keynote GOLD 
Multimedia totdat Keynote GOLD Multimedia volledig geschikt 
gemaakt is voor DOS schermlezers.


====================
EINDE VAN LEESMY.TXT
====================